-- Diskette Hilfsprogramme BW2
-- SIG Computer GmbH, 3/86 mo

Inhalt:

1. HANDSHAKE
   stellt die Druckausgabe auf die serielle Schnittstelle um. 
   Zus{tzlich wird Das handshakesignal an Pin 6 bzw 20 abgefragt.
   Die anderen ]bertragungsparameter m}ssen mit SETUP eingestellt
   werden. 9600BAUD stellt 9600 Baud ein. Umstellen auf parallel
   mit NAus- und wieder Einschalten m|glich.

2. DDTZ 
   ist eine korregierte Version, bei der soweit bekannt alles klappt
   (aber vorher PATCH2 aufrufen !)

3. PATCH2
   korregiert einen "Fehler" im BIOS: bei der Zeichenausgabe
   wird ein Indexregister des Z80 }berschrieben. Einige Programme
   (TurboPascal, DDTZ) werden dadurch in die Irre geleitet.

4. TSTRAM testet die eingebaute RAM Disk
en