<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://forumcpm.gaby.de/app.php/feed/topic/574" />

	<title>CP/M Forum</title>
	<subtitle>Support für alle CP/M-Versionen</subtitle>
	<link href="http://forumcpm.gaby.de/index.php" />
	<updated>2022-02-27T10:39:45+01:00</updated>

	<author><name><![CDATA[CP/M Forum]]></name></author>
	<id>http://forumcpm.gaby.de/app.php/feed/topic/574</id>

		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-27T10:39:45+01:00</updated>

		<published>2022-02-27T10:39:45+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1004#p1004</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1004#p1004"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1004#p1004"><![CDATA[
... genau das war auch mein Problem <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink"><br><br>Danke für dein Mühe.<br><br>LG Werner<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 27. Feb 2022, 10:39</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-27T09:59:39+01:00</updated>

		<published>2022-02-27T09:59:39+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1003#p1003</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1003#p1003"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1003#p1003"><![CDATA[
Hallo Werner,<br><br>alles klar, habe gestern schon angefangen ...<br><br>JR nach JP war einfach (hat XZI nicht angemeckert), ld bc,(nnnn) &amp; ld de, (nnnn) funzt per ld hl,(nnnn) und push/pop.<br>Aber an der 32bit Multiplikation habe ich zu tun <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink">!<br><br>Schönen Sonntag &amp; VG<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 27. Feb 2022, 09:59</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-27T09:44:15+01:00</updated>

		<published>2022-02-27T09:44:15+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1002#p1002</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1002#p1002"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1002#p1002"><![CDATA[
Moin Alfred,<br><br>... hatte schon mal die CPM.LIB analysiert, bin aber an fehlenden Z80 Kenntnisse gescheitert um die "angemeckerten" Zeilen in 8080Makros zu verwandeln...<br><br>Die Hardwarelösung habe ich schon sehr lange in der Schublade liegen:<br><br><img src="http://werners-seiten.de/images/moppel_z80-1.jpg" class="postimage" alt="Bild"><br><br><img src="http://werners-seiten.de/images/ws-1.jpg" class="postimage" alt="Bild"><br><br>damit funktioniert unter CP/M TurboPascal, WordStar etc. einwandfrei. Sobald der Moppel-5 für Fritz läuft probiere ich das natürlich aus. Die BIOS-Anpassung sind dann was für den nächsten Winter...<br><br>LG Werner<br><br>PS: Der NSC800 ist schon selten und benötigen eine Anpassung mit einem 74LS240. Unter diesen Gesichtspunkten wäre eine Softwarelösung sehr schön...<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 27. Feb 2022, 09:44</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-26T18:26:16+01:00</updated>

		<published>2022-02-26T18:26:16+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1001#p1001</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1001#p1001"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1001#p1001"><![CDATA[
Hallo Werner,<br><br>die Analyse mit 'XZI' ergibt einige Funde für nötige Anpassungen in 'IDETOOL' &amp; 'CPMLIB':<br>B&gt;xzi idetool.mac                                                               <br>                                                                                <br>XZI v3 - translates Z80 to 8080 source code                                     <br>                                                                                <br>Z80 source file:  B:IDETOOL.MAC    8080 output file:  B:IDETOOL.ASM             <br>.......... .                                                                    <br>                                                                                <br>Line numbers containing untranslated opcodes:                                   <br>                                                                                <br> 00284 00285 00290 00368 00375 00665 00717 00779 00787 00789                    <br> 00803 00805 00815 01035 01063                                                  <br>                                                                                <br>1133 lines processed                                                            <br>                                                                                <br>B&gt;xzi cpmlib.mac                                                                <br>                                                                                <br>XZI v3 - translates Z80 to 8080 source code                                     <br>                                                                                <br>Z80 source file:  B:CPMLIB.MAC    8080 output file:  B:CPMLIB.ASM               <br>.......... ........                                                             <br>                                                                                <br>Line numbers containing untranslated opcodes:                                   <br>                                                                                <br> 00220 00258 00259 00595 00640 00681 00916 01092 01438 01658                    <br> 01713 01785 01790                                                              <br>                                                                                <br>1865 lines processed                                                            <br>B&gt;<br><div class="inline-attachment"><dl class="file"><dt><span class="imageset icon_topic_attach"></span> <a class="postlink" href="http://forumcpm.gaby.de/download/file.php?id=220&amp;sid=c1d1a3b810d8286fd34b1096127547b4">IDE8080.zip</a></dt></dl></div>Das wäre ein Stück Arbeit,  sollte aber machbar sein <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink">!<br><br>Vielleicht wäre auch eine Hardwarelösung mit dem NSC800 ein Option?<br>Dann würde die Z80-Welt für den Moppel offen stehen (Turbo Pascal etc.).<br><br><a href="https://bitchin100.com/wiki/index.php?title=NSC800_Conversion" class="postlink">https://bitchin100.com/wiki/index.php?t ... Conversion</a><br><a href="http://mfa-computer.de/Projekte/NSC800/NSC800.html" class="postlink">http://mfa-computer.de/Projekte/NSC800/NSC800.html</a><br><br>Gruß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 26. Feb 2022, 18:26</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-26T11:38:13+01:00</updated>

		<published>2022-02-26T11:38:13+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1000#p1000</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1000#p1000"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=1000#p1000"><![CDATA[
Hallo Werner,<br><br>jetzt hast du so sehr an uns ECB-Fans gedacht, die Daisy-Chain angepasst und dabei den Moppel-Bus vergessen!<br>Ja, ja, das Leben ist hart, aber man wächst mit der Aufgabe <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink">!<br><br>PS: Muß heute noch im Garten schaffen, aber danach guck ich mal nach dem 8080-Code ...<br><br>Gruß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 26. Feb 2022, 11:38</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-23T18:15:04+01:00</updated>

		<published>2022-02-23T18:15:04+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=999#p999</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=999#p999"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=999#p999"><![CDATA[
Nachtrag<br>@Alfred, gibt es deine Testsoftware IDETOOL auch im 8080Code ?, denn der Moppel 8085 versteht den Z80 nicht.<br><br>LG Werner<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 23. Feb 2022, 18:15</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-23T18:11:15+01:00</updated>

		<published>2022-02-23T18:11:15+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=998#p998</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=998#p998"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=998#p998"><![CDATA[
<strong class="text-strong">Layoutfehler</strong><br><br>Da die Karte nicht nur für den Profxx sondern auch für andere CP/M Computer gedacht ist wo die Daisy Chain Leitungen<br>IE0-IE1 und /BA0-BA1 anders belegt sind (z.B. Moppel) müssen diese Leitungen entsprechend unterbrochen werden,<br>Sonst gibt es Gemüse auf dem Bildschirm!<br><br><img src="http://werners-seiten.de/images/ECB-IDE-Card-V1-1-Schaltbild.jpg" class="postimage" alt="Bild"><br><br><img src="http://werners-seiten.de/images/Moppel-ECB-IDE.jpg" class="postimage" alt="Bild"><br><br>Auf der MCIDE sind diese "Gänseblümchen-Ketten" nicht vorhanden, in meinem Layout wird das Problem mit der nächsten Version über Jumper gelöst.<br><br>LG Werner<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 23. Feb 2022, 18:11</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-19T10:27:54+01:00</updated>

		<published>2022-02-19T10:27:54+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=996#p996</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=996#p996"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=996#p996"><![CDATA[
Sauber, so eine Platte in der Größenordnung habe ich kürzlich als Langzeittest formatiert.<br>Also die MaxLBA mit (L) eingegeben und mit (F) die Sektoren mit E5 gefüllt, lief über zwei Tage ohne Fehler durch!<br><br>PS: Einfache Schaltpläne kann ich mit Eagle zeichnen, mehr aber auch nicht  <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";)" title="Wink"> <br><br>Gruß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 19. Feb 2022, 10:27</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-18T15:02:49+01:00</updated>

		<published>2022-02-18T15:02:49+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=995#p995</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=995#p995"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=995#p995"><![CDATA[
... mir ist da noch eine 3,5" WD1600 Festplatte übern weg gelaufen:<br><br><em class="text-italics">A&gt;idetl60<br>IDEtool v1.19 (c) 2000-2022 by AK<br><br> Model: WDCWD1600BB-00DWA0<br>   S/N: WD-WMAEH1565974<br>   Rev: 15.05R15<br>  Type: ATA, Fixed<br>   CHS: 16383, 16, 63<br>   LBA: yes<br>MaxLBA: FBFC0F<br>Status: FC<br><br>LBA=00000000, (R)ead (W)rite (L)BA +/- Spin(U,O) (H)ex(D)ump (F,V) (Q)uit: r<br>Sector read ok</em><br><br>Das würde aber den CP/M Rahmen völlig überspannen, soviel Software gibt es im ganzen Universum für CP/M nicht <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink">)<br><br>LG Werner<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 18. Feb 2022, 15:02</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-18T13:30:28+01:00</updated>

		<published>2022-02-18T13:30:28+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=993#p993</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=993#p993"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=993#p993"><![CDATA[
... das ist doch schon mal der erste Schritt und du wirst sehen, das Zeichnen von Schaltplänen ist total easy, fürs Board wird dann zu jedem Bauteil eine Gehäusezeichnung zugeordnet. Besser als bei eagle, wo Schaltbild und Gehäuse eine Einheit bilden, vorallem beim Bauteiltausch z.B. zu kleine Widerstände oder die falsche 40pol-Steckverbindung gewählt wurden (siehe oben).<br><br>Nur Mut! - Es warten noch einige Platinen zu unseren Rechnern...<br><br>LG Werner<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 18. Feb 2022, 13:30</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-18T12:41:35+01:00</updated>

		<published>2022-02-18T12:41:35+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=992#p992</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=992#p992"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=992#p992"><![CDATA[
Hallo Werner,<br><br>stimmt, das ist richtig schee und freut den Bastler!<br><br>PS: Du bist ja mutig, ich bin etwas zu träge um mich mit KiCad zu beschäftigen.<br>Aber installiert habe ich es schon mal <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink">!<br><br>Gruß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 18. Feb 2022, 12:41</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Werner_8085]]></name></author>
		<updated>2022-02-17T16:42:38+01:00</updated>

		<published>2022-02-17T16:42:38+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=991#p991</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=991#p991"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=991#p991"><![CDATA[
Hallo Alfred,<br>... ist doch ein schöner Erfolg wenn mal was auf Anhieb klappt <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_wink.gif" width="15" height="17" alt=";-)" title="Wink">)<br><br>LG Werner<br><br>PS: Damit ich in Zukunft auch das volle ECB-Format bearbeiten kann bin ich auf KICAD umgestiegen, es bedarf aber noch einiges an Übung. Halt eine andere Philosophie, lediglich der Autorouter fehlt mir etwas - dafür aber alles OpenSorce.<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=101">Werner_8085</a> — 17. Feb 2022, 16:42</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[genie3s]]></name></author>
		<updated>2022-02-16T18:43:33+01:00</updated>

		<published>2022-02-16T18:43:33+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=990#p990</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=990#p990"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=990#p990"><![CDATA[
Danke Alfred für das Update.<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=117">genie3s</a> — 16. Feb 2022, 18:43</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-16T09:19:58+01:00</updated>

		<published>2022-02-16T09:19:58+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=989#p989</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=989#p989"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=989#p989"><![CDATA[
Sodele, VG-Messerleiste ist gefunden, sogar eine Gute von Harting.<br><br>Werner's Board ist fertiggestellt und funktioniert einwandfrei <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_smile.gif" width="15" height="17" alt=":-)" title="Smile">!<div class="inline-attachment"><dl class="file"><dt class="attach-image"><img src="http://forumcpm.gaby.de/download/file.php?id=219&amp;sid=c1d1a3b810d8286fd34b1096127547b4" class="postimage" alt="DSCF3088qc.JPG" onclick="viewableArea(this);" /></dt></dl></div>Gruß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 16. Feb 2022, 09:19</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-02-12T10:05:08+01:00</updated>

		<published>2022-02-12T10:05:08+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=988#p988</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=988#p988"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: IDE Harddisk für den MC-CP/M Computer (nicht nur)]]></title>

		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=574&amp;p=988#p988"><![CDATA[
Besten Dank Werner,<br><br>anbei noch eine optimierte Version vom IDEtool, hatte da auch noch einen Bug gefunden.<br>Betraf Format und Verify wenn LBA &gt;FFFF (32MB), also z.B. FBFC0F (8GB) bei einer 20GB Harddisk.<div class="inline-attachment"><dl class="file"><dt><span class="imageset icon_topic_attach"></span> <a class="postlink" href="http://forumcpm.gaby.de/download/file.php?id=218&amp;sid=c1d1a3b810d8286fd34b1096127547b4">IDETOOL.zip</a></dt></dl></div>Gruß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 12. Feb 2022, 10:05</p><hr />
]]></content>
	</entry>
	</feed>
