<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://forumcpm.gaby.de/app.php/feed/forum/18" />

	<title>CP/M Forum</title>
	<subtitle>Support für alle CP/M-Versionen</subtitle>
	<link href="http://forumcpm.gaby.de/index.php" />
	<updated>2022-01-20T18:30:03+01:00</updated>

	<author><name><![CDATA[CP/M Forum]]></name></author>
	<id>http://forumcpm.gaby.de/app.php/feed/forum/18</id>

		<entry>
		<author><name><![CDATA[Alfred]]></name></author>
		<updated>2022-01-20T18:30:03+01:00</updated>

		<published>2022-01-20T18:30:03+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=585&amp;p=960#p960</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=585&amp;p=960#p960"/>
		<title type="html"><![CDATA[CPU- und Computer-Emulatoren • Simulator z80pack]]></title>

					<category term="CPU- und Computer-Emulatoren" scheme="http://forumcpm.gaby.de/viewforum.php?f=18" label="CPU- und Computer-Emulatoren"/>
		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=585&amp;p=960#p960"><![CDATA[
Hier gibt es einen Simulator für 8080 &amp; Z80 mit CP/M2 bis MP/M2 inkl. reichlich Material:<br><a href="https://www.autometer.de/unix4fun/z80pack/" class="postlink">https://www.autometer.de/unix4fun/z80pack/</a><br><br>Viel Spaß<br>Alfred<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=64">Alfred</a> — 20. Jan 2022, 18:30</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[agl]]></name></author>
		<updated>2021-07-21T23:31:33+01:00</updated>

		<published>2021-07-21T23:31:33+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=8&amp;p=820#p820</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=8&amp;p=820#p820"/>
		<title type="html"><![CDATA[CPU- und Computer-Emulatoren • Yet Another Z80 Emulator by AG (YAZE-AG) final release der Version 2.51.0]]></title>

					<category term="CPU- und Computer-Emulatoren" scheme="http://forumcpm.gaby.de/viewforum.php?f=18" label="CPU- und Computer-Emulatoren"/>
		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=8&amp;p=820#p820"><![CDATA[
Hallo Z80- und CP/M-Freunde,<br><br>ich hab die final release der Version 2.51.0 auf meine Web-Seite (<a href="http://www.yaze-ag.de" class="postlink">www.yaze-ag.de</a>) eingespielt.<br><br>Ich habe die gesamte Dokumentation auf den neuesten Stand gebracht, auch yaze(1) die man page.<br><br>Für diejenigen die Windows benutzen habe ich jeweils ein Installationspaket für 64 Bit und für 32 Bit erzeugt.<br>Die gesamte Dokumentation kann über das Startmenü aufgerufen werden.<br><br>Für die Raspberry Pi Besitzer sind für alle Versionen (1, 2, 3B, 3B+, 4B) Makefiles dabei zum compilieren für die ARM-Prozessoren (64 Bit und 32 Bit). Mit ein paar Modifikationen laufen die Makefiles auch auf anderen ARM-Rechner.<br><br>Die neuen Features:<br><ul><li>Ihr könnt mit dem Kommando "sys clock &lt;Clockrate in kHz&gt;" eine Clockrate definieren bei der dann der Emulator läuft. Beispiele: "sys clock 4000" definiert 4 MHz und "sys clock 0" definiert wieder die maximal mögliche Geschwindigkeit von deinem Rechner. Um permanent eine Clockrate zu definieren könnt Ihr ein Clock kommando in der .yazerc definieren. Beispiel "clock 8000" für 8 MHz. Es ist auch möglich eine X-beliebige Rate anzugeben, so z. B. "sys clock 3957" für 3,957 MHz.</li></ul><ul><li>Ein "Window size Handler" bestimmt die Koordinaten (Spalten, Zeilen) von dem verwendeten Terminal Emulator (xterm, gnome-term, mintty(Cygwin/Windows), ...) und setzt die beiden Variablen "Lines" und "Columns" im SCB (System Control Block) von CP/M 3.1. Der von mir gepatchte Wordstar 4.00 (siehe Drive A:) und die Systemkommandos von CP/M 3.1 (type, dir, ...) verwenden diese über die standardisierte BDOS-Schnittstelle (call to 0005H) von CP/M 3.1.</li></ul>Wenn Ihr das Tar-Archive auspackt ist in der Directory "doc_html" die gesamte Dokumentation. Einfach auf "index.html" klicken um sie in einem Internet-Browser zu öffnen. Dort ist auch INSTALL-2.51.0 zu finden.<br><br>Der Emulator ist sehr gut für Softwareentwicklung (Z80-Assembler, C, Modula2, SPL, ...), da er sehr schnell ist. Auf meiner schnellsten Maschine (mit "tigerlake"-Prozessor) läuft der Z80-Interpreter mit knapp über 5 GigaHerz. Also ein Z80 mit 5 GHz! <img class="smilies" src="http://forumcpm.gaby.de/images/smilies/icon_e_biggrin.gif" width="15" height="17" alt=":D" title="Very Happy"><br><br>Viel Spaß beim Compilieren und Benutzen des Emulators.<br><br>Wenn Ihr fragen habt schickt mir einfach eine E-Mail an "development (at) yaze-ag (dot) de".<br><br>Herzliche Grüße<br>Andreas Gerlich (agl)<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=61">agl</a> — 22. Jul 2021, 00:31</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[HobbyProgrammer]]></name></author>
		<updated>2021-02-05T19:21:48+01:00</updated>

		<published>2021-02-05T19:21:48+01:00</published>
		<id>http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=43&amp;p=191#p191</id>
		<link href="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=43&amp;p=191#p191"/>
		<title type="html"><![CDATA[CPU- und Computer-Emulatoren • Re: Z180SoftSystem]]></title>

					<category term="CPU- und Computer-Emulatoren" scheme="http://forumcpm.gaby.de/viewforum.php?f=18" label="CPU- und Computer-Emulatoren"/>
		
		<content type="html" xml:base="http://forumcpm.gaby.de/viewtopic.php?t=43&amp;p=191#p191"><![CDATA[
Hallo,<br><br>ich habe soeben die Version 2.4.0 meines Z180SoftSystems hochgeladen.<br>Nachdem ich seit ein paar Wochen im Besitz eines TL866-II Plus und eines MEMSIM2 bin,<br>konnte ich mein reales Z180-System wiederbeleben und den ein oder anderen Testcode<br>laufen lassen um so die Emulation näher an die Hardware heranzuprogrammieren.<br>Das emulierte Terminal wurde auf 80x30 Zeichen vergößert. Außerdem sind 4 Darstellungsmodi<br>auswählbar. Ebenso sind einige neue ESC Sequenzen hinzugekommen.<br><br>In den Release Files ist auch ein neues CP/M mit dabei. Dieses wird komplett aus dem<br>ROM gebootet. Auf den Laufwerken wird keine CPM3.SYS mehr benötigt.<br>Das BIOS ist noch eine Entwicklungsversion. Diese ist modular aufgebaut. Derzeit funktionieren<br>die Timestamps und Device Redirection funktionieren. Das BIOS erkennt anhand den Einstellungen<br>im Festplatten Dialog 4 verschiedene Festplatten Images (siehe Read.me). Die Disketten Laufwerke<br>sind noch auf 720KB (Laufwerk A:) und 1,44MB (Laufwerk B:) festgelegt. Auch wird der CCP derzeit<br>noch fix von Laufwerk A: geladen.<br><br>Zu finden ist das Z180SoftSystem wie immer unter: <a href="https://github.com/ProgrammingHobby/Z180SoftSystem" class="postlink">https://github.com/ProgrammingHobby/Z180SoftSystem</a><br><br>Viele Grüße<br><br>HobbyProgrammer<p>Statistik: Verfasst von <a href="http://forumcpm.gaby.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=212">HobbyProgrammer</a> — 5. Feb 2021, 19:21</p><hr />
]]></content>
	</entry>
	</feed>
