Hardware - CP/M Forum

# CP/M Forum

Support für alle CP/M-Versionen

Zum Inhalt

## Hardware

- Forum
    Themen
    Beiträge
    Letzter Beitrag

- Computer
  Alles rund um CP/M-Rechner
  Themen: 6
    6 Themen
    17 Beiträge
    Letzter Beitrag Re: C't180
    von Alfred Neuester Beitrag
    26. Dez 2021, 09:41
- CPUs, Bauteile und Peripherie
  Für alle Bastler
  Themen: 5
    5 Themen
    18 Beiträge
    Letzter Beitrag Re: wieso geht /WR nicht low …
    von mtx500 Neuester Beitrag
    8. Mär 2020, 12:39

- Aktive Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag

- C't180
  Letzter Beitrag von Alfred « 26. Dez 2021, 09:41
  Antworten: 2
  von Alfred » 16. Dez 2021, 12:46
    2 Antworten
    829 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Alfred
    26. Dez 2021, 09:41
- NKC FLO3 Neuauflage
  Letzter Beitrag von genie3s « 21. Dez 2021, 19:04
  Antworten: 1
  von Alfred » 21. Dez 2021, 18:04
    1 Antworten
    434 Zugriffe
    Letzter Beitrag von genie3s
    21. Dez 2021, 19:04
- (S) ROM für oettle & reichler EPC Computer Z80
  Letzter Beitrag von genie3s « 14. Nov 2020, 23:52
  Antworten: 4
  von Robert_99 » 2. Okt 2020, 18:04
    4 Antworten
    4316 Zugriffe
    Letzter Beitrag von genie3s
    14. Nov 2020, 23:52
- PROF 180(181(X))
  Letzter Beitrag von genie3s « 22. Jun 2020, 07:46
  Antworten: 1
  von genie3s » 8. Jun 2020, 15:08
    1 Antworten
    2674 Zugriffe
    Letzter Beitrag von genie3s
    22. Jun 2020, 07:46
- wieso geht /WR nicht low waehrend eines memory refresh?
  Letzter Beitrag von mtx500 « 8. Mär 2020, 12:39
  Antworten: 11
  von zilog » 7. Feb 2020, 18:46
  - 1
  - 2
    11 Antworten
    10599 Zugriffe
    Letzter Beitrag von mtx500
    8. Mär 2020, 12:39
- Andere Micromint SB180FX User gesucht...
  Letzter Beitrag von jmoellers « 25. Feb 2020, 11:22
  Antworten: 2
  von Peter z80.eu » 18. Jun 2019, 21:48
    2 Antworten
    5791 Zugriffe
    Letzter Beitrag von jmoellers
    25. Feb 2020, 11:22
- wie koennen im I register eines Z80 gleichzeitig 2 Adressen stehen?
  Letzter Beitrag von zilog « 13. Feb 2020, 23:03
  Antworten: 2
  von zilog » 10. Feb 2020, 22:09
    2 Antworten
    3201 Zugriffe
    Letzter Beitrag von zilog
    13. Feb 2020, 23:03
- welche Adresse liegt auf A0-A15 waehrend eines INT ACK cycle einer Z80 CPU?
  Letzter Beitrag von zilog « 10. Feb 2020, 22:33
  von zilog » 10. Feb 2020, 22:33
    0 Antworten
    2650 Zugriffe
    Letzter Beitrag von zilog
    10. Feb 2020, 22:33
- wieso ist A7 low waehrend eines DRAM refresh?
  Letzter Beitrag von zilog « 10. Feb 2020, 22:19
  von zilog » 10. Feb 2020, 22:19
    0 Antworten
    2655 Zugriffe
    Letzter Beitrag von zilog
    10. Feb 2020, 22:19
- welcher Zyklus folgt einem INT ACK Zyklus?
  Letzter Beitrag von zilog « 10. Feb 2020, 22:14
  von zilog » 10. Feb 2020, 22:14
    0 Antworten
    2679 Zugriffe
    Letzter Beitrag von zilog
    10. Feb 2020, 22:14
- ITT3030 von Festplatte booten
  Letzter Beitrag von hlammertz « 18. Jun 2019, 14:29
  Antworten: 1
  von Georg » 18. Jun 2019, 10:59
    1 Antworten
    3562 Zugriffe
    Letzter Beitrag von hlammertz
    18. Jun 2019, 14:29

Zurück zur Foren-Übersicht

Gehe zu

- Altes Forum
- Allgemeine Informationen
- ↳ Datenschutz
- ↳ Impressum
- ↳ Über dieses Forum
- Software
- ↳ CP/M 2.2
- ↳ CP/M 3.0
- ↳ CP/M-86
- ↳ CP/M-68K
- ↳ Andere CP/M-Versionen
- ↳ Z-Systeme
- ↳ CP/M-Software
- ↳ CP/M <-> DOS
- ↳ CPU- und Computer-Emulatoren
- ↳ CP/M-Emulatoren
- ↳ Sonstige Betriebssysteme
- Hardware
- ↳ Computer
- ↳ CPUs, Bauteile und Peripherie
- Projekte
- ↳ Softwareprojekte
- ↳ Hardwareprojekte
- Kommunikatives
- ↳ Tips und Links
- ↳ Veranstaltungstermine
- ↳ Rund um das Forum