IMageDisk Analyzer 1.18 / Mar 12 2012
IMD 1.18: 20/04/2019 17:03:18

Prof-180X  CP/M 2.2 Format #4 Skew5

Im CP/M ist nut drive A. unf B: erreichbar, also nur 2 Diskette

nlaufwerke und die RAMdisk.

Um alle Vorzuege des Prof-180X zu nutzen ist auf jeden Fall

CP/M 3 notwendig.

Required cylinders: 80
Required heads    : 2
Data rate         : 250kbps
Est. maximum track: 6055 bytes

Possible drives/options to write CPM2-02.IMD :

 5.25" QD 80-track
   Double-step: OFF

 5.25" HD 80-track
   Double-step: OFF
   250 kbps -> 300 kbps

 3.5" DD 80-track
   Double-step: OFF

 3.5" HD 80-track
   Double-step: OFF
