C:\yaze\import\18x_monitor\!dir.txt
C:\yaze\import\18x_monitor\CPM3.LIB
C:\yaze\import\18x_monitor\HD64180.LIB
C:\yaze\import\18x_monitor\MODEBAUD.LIB
C:\yaze\import\18x_monitor\PDEF.LIB
C:\yaze\import\18x_monitor\PKONFIG.LIB
C:\yaze\import\18x_monitor\pm180.asm   aktuelle Version  P180
C:\yaze\import\18x_monitor\pm180.prn
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch.asm
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch.hex
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch.prn

C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch2.asm   aktuelle Version P181
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch2.hex
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch2.prn
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch2.rel
C:\yaze\import\18x_monitor\pmfch2.sym
C:\yaze\import\18x_monitor\PSYS.LIB
C:\yaze\import\18x_monitor\PVEC.LIB


Monitor:
;******************************************************************
;***                                                            ***
;***  PROF-181X Monitor Version: 1.5                            ***
;***                                                            ***
;***  letzte Aenderung am: 09.12.1992      (c) Joachim Hanst    ***
;***                                                            ***
;******************************************************************
;
;  2022     Einschaltbild INITXT0: passende Buchstaben zum Namen.
;
;  2023/02  Booten mit 'E' direkt aus Eprom anstelle <SPACE> fuer floppy
;           und Infozeile unterhalb LOGO angepasst
;  siehe Fritz
;
;
; in PKCONFIG.LIB:
;                  COM$PAGE = E0  auch fuer GENCPM
;
; Speicher IBNO auf 14 fuer 512KB   (28 wenn für 181X die 1024kb gewaehlt werden)
;


