BEGIN PRO3  Prof80 #3 - 5x1024 SSDD SKEW 1 - 3.5", 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 1
SECTORS 5,1024
skew 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5
note 3 systemspur
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 191 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 3
END 

BEGIN PRO4  Prof80 #IV - 10x512 DSDD 96 tpi 5.25"
NOTE aus http://www.znode51.de/specials/22disk/mydisks.def
NOTE passt mit CP/M+ und 2.2 
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 1
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
SIDE2 1 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
ORDER SIDES
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 384  DRM 127  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 6
END

BEGIN PR4a  Prof80 #4 - 10x512 DSDD SKEW 1 96 tpi 5.25"
NOTE fuer CP/M2.2 ok, bei mit CP/M+ beschriebenen Disketten
NOTE zeigt 22disk einen  Fehler
NOTE  PROF80 #4 - 10x512 DSDD SKEW 1 96 tpi 5.25" format                              
NOTE * WARNING! * Out-of-range block number in directory.                           
NOTE    -- You may be using the wrong disk definition                        
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
skew 1
ORDER SIDES
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
note 3 systemspur
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 384  DRM 127  AL0 192  AL1 0  OFS 6
END


note muss noch verifiziert werden
BEGIN PR8x  Prof80 #8 - 14x512 DSHD SKEW 3 77tr.  5.25"
DENSITY MFM,HIGH
CYLINDERS 77
SIDES 2
SECTORS 14,512
SKEW 3
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ORDER SIDES
note 2 systemspur   
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 561  DRM 255  AL0 0F0H  AL1 0  OFS 4
END

BEGIN PR#9  Prof80 #9 - 8x1024 DSHD SKEW 3  77tr.  5.25"
DENSITY MFM,HIGH
CYLINDERS 77
SIDES 2
SECTORS 8,1024
SKEW 3
SIDE1 0 1,4,7,2,5,8,3,6
SIDE2 1 1,4,7,2,5,8,3,6
ORDER SIDES
note 2 systemspur   
BSH 6  BLM 3FH  EXM 7  DSM 149  DRM 255  AL0 080H  AL1 0  OFS 4
END

