IMageDisk Analyzer 1.18 / Mar 12 2012
IMD 1.18:  3/04/2019 18:50:57

Prof-80 CP/M+ Systemdiskette, bootet, incl. Sourcen

Format #4 DSDD 10x512, skew1. Aufpassen, der SKEW Faktor wurde

geaendert. Aktuell ist Monitor 1.7, der Datenaustausch mit 

aelteren Disketten Format #4 kann nur mit SSDD erfolgen.

Bitte den skew Wert testen und beachten, da sonst Datenverlust 

entstehen kann.

Required cylinders: 80
Required heads    : 2
Data rate         : 250kbps
Est. maximum track: 6055 bytes

Possible drives/options to write P80-SYS1.IMD :

 5.25" QD 80-track
   Double-step: OFF

 5.25" HD 80-track
   Double-step: OFF
   250 kbps -> 300 kbps

 3.5" DD 80-track
   Double-step: OFF

 3.5" HD 80-track
   Double-step: OFF
