BEGIN PRO3  Prof80 #3 - 5x1024 SSDD SKEW 1 - 3.5", 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 1
SECTORS 5,1024
note skew 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5
note 3 systemspur
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 191 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 3
END 

NOTE akteull ist #4 mit skew 1, aelter Formatdefinitionen  fuer #4 haben skew2
BEGIN PR4a  Prof80 #4 - 10x512 DSDD SKEW 1 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
skew 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
note 3 systemspur
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 384  DRM 127  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 6
END

BEGIN PR4b  Prof80 #4 - 10x512 DSDD skew2 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM,LOW
CYLINDERS 80
SIDES 2
SECTORS 10,512
SKEW 2
order SIDES
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
note 3 systemspur
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 384  DRM 127  AL0 0C0H  AL1 0  OFS 6
END


NOTE muss noch verifiziert werden
BEGIN PR8x  Prof80 #8 - 14x512 DSHD SKEW4 77tr.  5.25"
DENSITY MFM,HIGH
CYLINDERS 77
SIDES 2
SECTORS 14,512
SKEW 3
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ORDER SIDES
note 2 systemspur   
BSH 4  BLM 15  EXM 0  DSM 561  DRM 255  AL0 0F0H  AL1 0  OFS 4
END


BEGIN PR9a  Prof80 #9 - 8x1024 DSHD 77tr. SKEW1  5.25"
DENSITY MFM,HIGH
CYLINDERS 77
SIDES 2
SECTORS 8,1024
SKEW 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8
note 2 systemspur   
BSH 6  BLM 3FH  EXM 7  DSM 149  DRM 255  AL0 080H  AL1 0  OFS 4
END


BEGIN PR9b  Prof80 #9 - 8x1024 DSHD SKEW3  77tr.  5.25"
DENSITY MFM,HIGH
CYLINDERS 77
SIDES 2
SECTORS 8,1024
SKEW 3
SIDE1 0 1,4,7,2,5,8,3,6
SIDE2 1 1,4,7,2,5,8,3,6
ORDER SIDES
note 2 systemspur   
BSH 6  BLM 3FH  EXM 7  DSM 149  DRM 255  AL0 080H  AL1 0  OFS 4
END
