1985-BHV-12 S.29 ### Fehlermeldung Im Novemberheft ist auf Seite 16 ein noch fehlerhafter Schaltplan abgebildet. Die beiden Gatter im Teil 2 des Plans mit der Bezeichnung "LS32", die aber als NOR- Gatter gezeichnet sind, sollen tatsächlich OR-Gatter (74LS32) sein. In meinem Dreizeiler "RAM bei 3000H-37DFH anstelle des Sonder-ROMs im GENIE" habe ich folgenden Fehler zu bereuen: im vorletzten Absatz habe ich gelogen, indem ich ein 74LS00 als 74LS04 bezeichnete. Im Hardware-Sonderheft Nov.85 ist auf Seite 10 eine ältere Version (in der noch Fehler stecken) des Auszugs aus dem Schaltplan aus dem Komtek 1 abgedruckt. Da die richtige Schaltung auf Seite 5 an der richtigen Stelle steht, bitte ich, die untere Hälfte der Seite schwarz überzustreichen. und noch ein Statement: von verschiedenen Seiten ist mir zugetragen worden, daß so umfangreiche Hardware- Projekte wohl niemand anpackt. Ich habe die Sachen auch nicht deshalb zu Papier gebracht, damit Peter Spieß ein bißchen mehr Arbeit mit der Auflage eines zusätzlichen Heftes hat, dessen Papier wegen bedruckter Rückseiten nicht mal als Schmierpapier taugt, sondern dafür, daß einigen interessierten Leuten zu etwas meht Komfort am Computer verholfen wird. Meine Hilfe soll auch nicht damit enden, dasß ich das Prinzipielle beschreibe. Abgebildete Layouts sollen nicht nur zeigen, wie man sich das jeweilige Board selbst ätzen kann, sondern auch ein Hinweis dafür sein, daß ich das Layout habe und danach zum Selbstkostenpreis (je nach Größe bis zu 10,-DM) weitere Boards ätzen kann. Außerdem helfe ich auch sonst gerne, wo dies technisch möglich ist. Helmut Bernhardt