1990Club80-34 S.33 ### 1MB-Banker mit 1MB Da Helmuts Banker ein ganzes Megabyte verwalten kann, liegt es natürlich nahe, den Speicher auch soweit auszubauen. Die Möglichkeit mit vier übereinander gestapelten 256er RAMs funktioniert zwar und sieht phänomenal interessant aus, ist aber sicher nicht der Weisheit letzter Schluß. Einmal braucht man viel Platz nach oben und zweitens werden die Dinger ganz schön warm, entsprechend ist der Strom, der da verheizt wird. Inzwischen sind aber die Mega-Chips auch schon in bezahlbaren Regionen angelangt und damit löst sich fast alles in Wohlgefallen auf. Probleme bereiten nur noch die Größen der Chips und der Refresh. Da die neuen Käfer zwei Beine mehr haben als die alten und die Belegung von der der 256er etwas abweicht, habe ich einen Platinenstreifen mit den 18-poligen Fassungen bestückt und die Signale einfach zu den alten Fassungen rübergefädelt. Geht einwandfrei und läuf auch mit 10MHz problemlos. Aber jetzt kommts. Für die 256er mußte der Refresh-Zähler bereits auf 8 Bit aufebohrt werden und die Mega-Chips brauchen sogar einen 9-Bit-Refreshzähler. Mit zwei weiteren ICs läßt sich aber auch dieses Problem ohne allzugroßen Aufwand lösen. Wenn man beim Umbauen mit dem Refresh anfängt, muß sich der Rechner hinterher noch ganz genauso verhalten wie vorher, da es die 256er RAMs überhaupt nicht stört, wenn sie mit einer 9-Bit-Adresse betan werden. Alexander Schmid