1986-Club80-17, S.54 Nachtrag zu ### Dein GIIIs, die 4 unbekannten Wesen Helmut Bernhardt, Arnulf Sopp Wir mußten in diesem Artikel ratlos zugeben, daß die Vervierfachung des Grafik-Speichers nicht geklappt hatte! Sie klappt jetzt. Schuld war ein unbemerkter Lötzinntropfen, der den Pin 1 der RAMs (gemultiplexte Adressen A16 und A17) per Kurzschluß auch noch mit Refreshes beglückte. Die Schaltung ist also vollkommen in Ordnung und kann nachgebaut werden. Man sollte aber etwas vorsichtiger löten als wir. Es lohnt sich. Vielleicht sind 8 Grafikseiten für alberne Bilder wirklich überflüssig. Aber da es sich um gewöhnlichen RAM-Speicher handelt, ist der Zugewinn von 256KB durchaus attraktiv. Welcher "Kompatible" kann schon mit 1 1/4 MB RAM, gleichzeitig mit 4 bzw. 8 Bildschirmen und 4 Zeichensätzen aufwarten.