1987-Club80-19 S.51 ### Doubler mit WD2793 Verbessertes Datenlesen Ein zuverlässigeres Lesen der Daten von Diskette mit dem vor kurzen beschriebenen Selbstbau-Doubler auf Basis des WD2793 (1986/12 Nr.17 S.45) läßt sich durch folgende kleine Änderung erreichen. 1) Auf dem Doubler-Board wird die Verbindung zwischen Pin 13 des 74LS123 und Pin 27 des WD2793 durchtrennt. Der Pin 27 des WD2793 wird stattdessen mit Pin 4 des 74LS123 verbunden. 2) Auf dem EXP1-Board werden die Pins 13 und 12 des 74LS04 aus der Fassung gebogen bzw. durchtrennt (wenn das IC eingelötet ist). Auf der Lötseite werden die Pins 13 und 12 des 74LS04 miteinander verbunden. Durch diese Änderung wird die Gatterlaufzeit des überbrückten 74LS04 Inverters eingespart. Die Fehlerrate beim Lesen von der Diskette wird damit drastisch gesenkt. Das Layout des Doublers ist dem unter Punkt 1) beschriebenen Patch bereits angepaßt. Das Board wird in Zukunft nur noch in dieser Form geätzt. Der Patch gemäß Punkt 2) ist dadurch zwingend.