### Erratum Helmut Bernhardt Eine ganzen Menge Artikel über die Verwendung von 41256er RAMs in Z80-Systemen baut auf die Erweiterung des Refresh-Zählers auf 8 Bit auf. Der Z80 Prozessor liefert einen 7-Bit Refresh-Zähler, der bei einem 64 kB Adressraum ausreicht und die meisten 4164 RAMs auch frisch hält. Es gab in den frühen 80er Jahren aber auch 4164 RAMs, die einen 8-Bit Refreshzähler benötigten. Um solche RAMs trotzdem mit dem Z80 benutzen zu können, entwickelte Michael Hungershausen zwei Schaltungen, die den Refresh-Zähler um eine Adresse erhöhen können. Diese Schaltungen fügen mit A7 die achte Refresh Adresse zu A0-A6 hinzu (aus A6 und /RFSH). 8-Bit-Refresh für Z80, Michael Hungershausen, c't 1984, Heft 9, S. 22 Analog kann man mit diesen Schaltungen auch 41256er RAMs, die grundsätzlich 8-Bit Refreshzähler benötigten, benutzen. Die eine Variante benutzt NAND- und die andere NOR-Gatter. In den Artikeln, die diese Schaltung nutzten, wurde die Variante mit den NAND-Gattern benutzt. Alexander Schmid hat in dieser Schaltung aus der Zeitschrift c't einen Druckfehler entdeckt und dies im Club80 Info Nr. 30 veröffentlicht. Die Schaltung aus der c't wurde in diesen Projekten verwendet: 256K für Z80-Systeme 1M-Byte im GENIE III TRS80 Japan Modell aufbohren Dein GIIIs die 4 unbekannten Wesen