  DC0Ä  CALÌ DC3Å		  DD0±  LÄ   A,C´       		  DE16  OR   08         
  DC1°  CALÌ E27Æ                 DD0³  LÄ   (F5F9),Á                     DE18  OUT  68,A       
  DC13  JR   16                   DD06  LD   HL,F5FD                      DE1A  CALL DE22       
  DC15  CALL DC3E                 DD09  LD   (IX+09H),H                   DE1D  BIT  4,A        
  DC18  CALL E293                 DD0C  LD   (IX+08H),L                   DE1F  JR   NZ,54      
  DC1B  JR   0E                   DD0F  LD   (IX+0CH),01                  DE21  RET             
  DC1D  CALL DC3E                 DD13  CALL DD21                         DE22  LD   A,(F5FA)   
  DC20  CALL E90B                 DD16  LD   A,79                         DE25  AND  A          
  DC23  JR   06                   DD18  JR   20                           DE26  JR   NZ,FA      
  DC25  CALL DC3E                 DD1A  CALL DD21                         DE28  LD   A,(F5FB)   
  DC28  CALL E25B                 DD1D  LD   A,7D                         DE2B  RET             
  DC2B  EX   AF,AF'               DD1F  JR   19                           DE2C  LD   BC,FFFF    
  DC2C  EXX                       DD21  LD   HL,DD2B                      DE2F  IN   A,68       
  DC2D  POP  HL                   DD24  LD   B,0F                         DE31  EX   SP,HL      
  DC2E  POP  DE                   DD26  LD   C,60                         DE32  EX   SP,HL      
  DC2F  POP  BC                   DD28  OTIR                              DE33  BIT  7,A        
  DC30  POP  AF                   DD2A  RET                               DE35  RET  Z          
  DC31  EXX                       DD2B  JP   C3C3                         DE36  DEC  BC         
  DC32  EX   AF,AF'               DD2E  JP   C3C3                         DE37  LD   A,B        
  DC33  POP  IY                   DD31  LD   BC,3814                      DE38  OR   C          
  DC35  POP  IX                   DD34  ADD  A,B                          DE39  JR   NZ,F4      
  DC37  POP  DE                   DD35  SUB  L                            DE3B  POP  AF         
  DC38  POP  BC                   DD36  LD   L,E                          DE3C  JP   DE79       
  DC39  LD   SP,(F5B1)            DD37  NOP                               DE3F  IN   A,68       
  DC3D  RET                       DD38  ADC  A,D                          DE41  BIT  1,A        
  DC3E  POP  HL                   DD39  RST  08H                          DE43  JR   Z,FA       
  DC3F  LD   (F5B1),SP            DD3A  OUT  (C),A                        DE45  IN   A,68       
  DC43  LD   SP,F5F3              DD3C  LD   H,(IX+09H)                   DE47  BIT  1,A        
  DC46  PUSH BC                   DD3F  LD   L,(IX+08H)                   DE49  JR   NZ,FA      
  DC47  PUSH DE                   DD42  OUT  (C),L                        DE4B  RET             
  DC48  PUSH IX                   DD44  OUT  (C),H                        DE4C  LD   A,FF       
  DC4A  PUSH IY                   DD46  LD   A,(IX+07H)                   DE4E  LD   (F5FA),A   
  DC4C  EX   AF,AF'               DD49  BIT  5,A                          DE51  EI              
  DC4D  EXX                       DD4B  JR   Z,06                         DE52  RET             
  DC4E  PUSH AF                   DD4D  IN   A,6D                         DE53  NOP             
  DC4F  PUSH BC                   DD4F  SET  4,A                          DE54  NOP             
  DC50  PUSH DE                   DD51  OUT  6D,A                         DE55  RST  08H        
  DC51  PUSH HL                   DD53  LD   A,(IX+0DH)                   DE56  ADD  A,A        
  DC52  EXX                       DD56  AND  03                           DE57  PUSH AF         
  DC53  EX   AF,AF'               DD58  LD   C,A                          DE58  IN   A,68       
  DC54  JP   (HL)                 DD59  LD   A,7F                         DE5A  LD   (F5FB),A   
  DC55  PUSH IX                   DD5B  INC  C                            DE5D  XOR  A          
  DC57  PUSH AF                   DD5C  RLCA                              DE5E  LD   (F5FA),A   
  DC58  LD   IX,0000              DD5D  DEC  C                            DE61  POP  AF         
  DC5C  ADD  IX,SP                DD5E  JR   NZ,FC                        DE62  EI              
  DC5E  LD   SP,IX                DD60  AND  0F                           DE63  RETI            
  DC60  PUSH BC                   DD62  LD   C,A                          DE65  LD   A,01       
  DC61  PUSH DE                   DD63  LD   A,(IX+07H)                   DE67  JR   16         
  DC62  PUSH HL                   DD66  AND  E0                           DE69  LD   A,02       
  DC63  XOR  A                    DD68  OR   C                            DE6B  JR   12         
  DC64  LD   (F5F7),A             DD69  XOR  40                           DE6D  LD   A,03       
  DC67  LD   A,(IX+07H)           DD6B  BIT  5,A                          DE6F  JR   0E         
  DC6A  AND  1F                   DD6D  JR   Z,02                         DE71  LD   A,04       
  DC6C  CP   00                   DD6F  SET  4,A                          DE73  JR   0A         
  DC6E  JR   Z,40                 DD71  OUT  6C,A                         DE75  LD   A,05       
  DC70  LD   B,A                  DD73  LD   HL,F5F8                      DE77  JR   06         
  DC71  XOR  A                    DD76  CP   (HL)                         DE79  LD   A,06       
  DC72  LD   HL,F5FC              DD77  JR   Z,0E                         DE7B  JR   16         
  DC75  DI                        DD79  LD   (HL),A                       DE7D  LD   A,07       
  DC76  CP   (HL)                 DD7A  CALL DE2C                         DE7F  LD   (F5F7),A   
  DC77  JR   NZ,05                DD7D  LD   A,D0                         DE82  LD   A,(IX+06H) 
  DC79  DEC  (HL)                 DD7F  OUT  68,A                         DE85  AND  A          
  DC7A  EI                        DD81  CALL DE3F                         DE86  JR   Z,0E       
  DC7B  LD   A,B                  DD84  CALL DE3F                         DE88  DEC  A          
  DC7C  JR   07                   DD87  CALL DE2C                         DE89  LD   (IX+06H),A 
  DC7E  EI                        DD8A  LD   A,D0                         DE8C  XOR  A          
  DC7F  LD   (F5F7),A             DD8C  OUT  68,A                         DE8D  LD   (F5FC),A   
  DC82  JP   DEDF                 DD8E  IN   A,68                         DE90  JP   DC63       
  DC85  CP   01                   DD90  BIT  6,A                          DE93  LD   (F5F7),A   
  DC87  JR   Z,5C                 DD92  JR   Z,0D                         DE96  LD   A,(F5F7)   
  DC89  CP   02                   DD94  LD   A,(IX+07H)                   DE99  AND  A          
  DC8B  JR   Z,5F                 DD97  CP   04                           DE9A  JR   NZ,2F      
  DC8D  CP   03                   DD99  JP   Z,DE71                       DE9C  LD   A,(IX+07H) 
  DC8F  JR   Z,62                 DD9C  CP   02                           DE9F  AND  1F         
  DC91  CP   04                   DD9E  JP   Z,DE71                       DEA1  CP   05         
  DC93  JR   Z,65                 DDA1  CALL DDFF                         DEA3  JR   Z,2C       
  DC95  CP   05                   DDA4  BIT  7,(HL)                       DEA5  LD   C,60       
  DC97  JR   Z,68                 DDA6  CALL NZ,DE0B                      DEA7  LD   A,BB       
  DC99  CP   06                   DDA9  LD   A,(F5F9)                     DEA9  OUT  (C),A      
  DC9B  JR   Z,03                 DDAC  CP   C4                           DEAB  LD   A,18       
  DC9D  JP   DE7D                 DDAE  JR   Z,1F                         DEAD  OUT  (C),A      
  DCA0  LD   A,0F                 DDB0  LD   A,(IX+0AH)                   DEAF  LD   A,A7       
  DCA2  OUT  6C,A                 DDB3  LD   C,A                          DEB1  OUT  (C),A      
  DCA4  LD   (F5F8),A             DDB4  OUT  6B,A                         DEB3  IN   L,(C)      
  DCA7  IN   A,6D                 DDB6  LD   A,(HL)                       DEB5  IN   H,(C)      
  DCA9  RES  4,A                  DDB7  OUT  69,A                         DEB7  LD   A,(IX+07H) 
  DCAB  OUT  6D,A                 DDB9  LD   (HL),C                       DEBA  RRA             
  DCAD  JP   DEE6                 DDBA  CP   C                            DEBB  JR   NC,01      
  DCB0  LD   HL,DCDA              DDBB  JR   Z,12                         DEBD  INC  HL         
  DCB3  PUSH HL                   DDBD  CALL DE4C                         DEBE  LD   (IX+09H),H 
  DCB4  CALL E7C8                 DDC0  LD   A,(DB51)                     DEC1  LD   (IX+08H),L 
  DCB7  LD   A,0F                 DDC3  OR   18                           DEC4  LD   (IX+07H),00
  DCB9  OUT  6C,A                 DDC5  OUT  68,A                         DEC8  AND  A          
  DCBB  LD   (F5F8),A             DDC7  CALL DE22                         DEC9  JR   1B         
  DCBE  XOR  A                    DDCA  BIT  4,A                          DECB  LD   (IX+07H),A 
  DCBF  LD   (F5FC),A             DDCC  JP   NZ,DE75                      DECE  SCF             
  DCC2  LD   HL,8080              DDCF  LD   A,(IX+0CH)                   DECF  JR   15         
  DCC5  LD   (F5F3),HL            DDD2  OUT  6A,A                         DED1  LD   A,(F600)   
  DCC8  LD   (F5F5),HL            DDD4  LD   HL,DE53                      DED4  LD   B,A        
  DCCB  LD   HL,DE57              DDD7  LD   B,04                         DED5  IN   A,6D       
  DCCE  LD   (FFFA),HL            DDD9  LD   C,60                         DED7  AND  C0         
  DCD1  LD   HL,FFFA              DDDB  OTIR                              DED9  OR   B          
  DCD4  LD   A,L                  DDDD  CALL DE4C                         DEDA  LD   (IX+07H),A 
  DCD5  OUT  6E,A                 DDE0  LD   A,(F5F9)                     DEDD  JR   07         
  DCD7  JP   DEE6                 DDE3  OUT  68,A                         DEDF  LD   (IX+07H),00
  DCDA  DEC  B                    DDE5  CALL DE22                         DEE3  SCF             
  DCDB  LD   L,(HL)               DDE8  LD   B,87                         DEE4  JR   05         
  DCDC  RRCA                      DDEA  OUT  (C),B                        DEE6  LD   A,00       
  DCDD  LD   L,(HL)               DDEC  BIT  4,A                          DEE8  LD   (F5FC),A   
  DCDE  ADD  A,A                  DDEE  JR   NZ,79                        DEEB  POP  HL         
  DCDF  LD   L,A                  DDF0  BIT  3,A                          DEEC  POP  DE         
  DCE0  RST  08H                  DDF2  JR   NZ,71                        DEED  POP  BC         
  DCE1  LD   L,A                  DDF4  BIT  2,A                          DEEE  POP  IX         
  DCE2  RET  NZ                   DDF6  JR   NZ,75                        DEF0  ??=  DD7C       
  DCE3  LD   L,A                  DDF8  BIT  5,A                          DEF2  POP  IX         
  DCE4  RLCA                      DDFA  JR   NZ,75                        DEF4  RET             
  DCE5  LD   A,84                 DDFC  JP   DE96                         DEF5  PUSH IX         
  DCE7  LD   (F5F9),A             DDFF  PUSH DE                           DEF7  PUSH AF         
  DCEA  JR   27                   DE00  LD   E,(IX+0DH)                   DEF8  LD   IX,0000    
  DCEC  LD   A,A4                 DE03  LD   D,00                         DEFC  ADD  IX,SP      
  DCEE  LD   (F5F9),A             DE05  LD   HL,F5F3                      DEFE  LD   SP,IX      
  DCF1  JR   27                   DE08  ADD  HL,DE                        DF00  PUSH BC         
  DCF3  LD   A,E4                 DE09  POP  DE                                                 
  DCF5  LD   (F5F9),A             DE0A  RET                             ENDE                    
  DCF8  JR   19                   DE0B  CALL DDFF       
  DCFA  LD   A,F4                 DE0E  LD   (HL),00    
  DCFC  LD   (F5F9),A             DE10  CALL DE4C       
  DCFF  JR   19                   DE13  LD   A,(DB51)   
