;	F - setzt die zwei Bildschirm-Fenster 0 und 2
;
	ENTRY F
	.Z80
F:	LD C,9		; BDOS-Ausgabe des Strings ab Label 
	LD DE,F0
	CALL 0005
	LD C,9
	LD DE,F0S
	CALL 0005
	LD C,9
	LD DE,F2
	CALL 0005
	LD C,9
	LD DE,F2S
	CALL 0005
	LD C,9
	LD DE,F0
	CALL 0005
	RET
;
F0:	DB 1BH,'B',32			; Fenster 0 waehlen
	DB '$'
F0S:	DB 1BH,'C',32,32,32+59,32+20	; Fenster 0 setzen von 0,0 bis 59,20
	DB '$'				
F2:	DB 1BH,'B',32+2			; Fenster 2 waehlen
	DB '$'
F2S:	DB 1BH,'C',32+60,32,32+78,32+20	; Fenster 2 setzen von 60,0 bis 79,20
	DB '$'
	END
