################################################
##                                            ##
## Hier lesbar als INFO fuer den werten User ## 
##                                            ##
################################################

;SYSDEF.DAT 1.803                                       
CPU1                                    ; CPU 1-Platine                                          
CPU2A   cpu2move                        ; CPU 2-Platine ohne Baudratenquarz (alt/neu)            
CPU2N   cpu2move                        ; CPU 2-Platine mit Baudratenquarz (neu)                 
CPU3D   cpu3movecpu3time                ; CPU 3-Platine mit DMA                                  
CPU3N   cp3nmovecpu3time                ; CPU 3-Platine ohne DMA                                 
HKM                                     ; HKM CPU-Platine                                        
EPC1    epc1move        epc1fdc         ; EPC 1-Platine                                          
EPC2    epc2move        epc2fdc epc7220 ; EPC 2-Platine                                          
CPU18012c180movec180timehdc180  fdc180  ; CPU 1801 mit Winchester-Controller                     
CPU18014c180movec180timefdc180          ; CPU 1801 ohne Winchester-Controller                    
CPU1802 c182movec180timefdc180          ; CPU 1802                                               
CPU1803 c180movec180timefdc180  gr1803  ; CPU 1803                                               
EPSCPU  eps_movec180timefdc180          ; CPU fuer jk EPS                                        
S1x182  c182movec180timefdc180  lcd182  ; CPU 1802-S1 (Sonderversion 1)                          
******** MOVE-MODULE                                                                             
RAE3    rae3move                        ; RAM/Adresserweiterungsplatine Rev. 2+3                 
RAE4    rae4move                        ; RAM/Adresserweiterungsplatine Rev. 4+5                 
******** FDC-/HDC-MODULE                                                                         
DPSIO                   fdc5card        ; DPS-IO Platine (FDC35 + P/SIO-Eigenschaft)             
FDC35                   fdc5card        ; FDC 5 oder FDC 8/5 ohne DMA fuer 5,25"/3,5"            
FDC85                   fdc8card        ; FDC 8/5 mit DMA auf Adresse 4 fuer 8"                  
FDCII           fdc2timefdc2card        ; FDC 2 fuer 5,25"/3,5", 8" und SASI                     
FDCIII          fdc2timefdc2card        ; FDC 3 fuer 5,25"/3,5", 8" und SASI                     
HDC5                    hdc5card        ; HDC 5 fuer 2x 5,25"-/3,5"Winchester-Laufwerke          
******** SASI-CONTROLLER                                                                         
XEBECx                  xebec           ; XEBEC-Contr. fuer 2x 5,25"-/3,5"-Winchester-Drives     
******** I/O-MODULE                                                                              
PSIO31                                  ; P/SIO-Platine mit 3xV.24 + 1x20mA                      
PSIO4                                   ; P/SIO-Platine mit 4xV.24                               
SIO22                                   ; SIO-Platine mit 2xV.24 + 2x20mA                        
SIO4                                    ; SIO-Platine mit 4xV.24                                 
VIDEO1                                  ; VIDEO 1-Platine                                        
GPIB                                    ; Centronics-Schnittstelle der GPIB-Platine              
SL186                           sl186io ; Slave 186 mit 1xV.24 + FIFO + Grafik-Console           
******** RAM-Platinen (RAM-DISKS)                                                                
RAM                                     ; lineare RAMDISK (bei CPU 1802 in CMOS!)                
CRAM                                    ; CMOS-RAMDISK (64KByte .. 896KByte) extern              
EPROM                                   ; EPROM-DISK   (64KByte .. 896KByte) extern              
EP2                                     ; S-EPROM-DISK (64KByte ..   2MByte) nur CPU 1802!       
SMB                                     ; SMB-RAMDISK  ( 1MByte ..   3MByte)                     
SCM                                     ; S-CRAM-DISK  ( 1MByte ..  32MByte)                     
ENDE                                    ; keine weitere MEMORY-DISK mehr installieren            

