Editieren der akt. Code-Transfer Tafel im BIOS
Testen der akt. Code-Transfer Tafel auf dem Drucker
Speichern der akt. Code-Transfer Tafel in die Datei
Laden einer neuen Code-Transfer Tafel aus der Datei
LGyAschen einer Code-Transfer Tafel in der Datei
Schreiben der Code-Transfer Tafel in die System-Spur
zurGzAck zu ...



 1 KAYPRO Foreign-BIOS    -    Drucker-Code Konfigurations-Programm
 2 Akt. Code-Transfer Tafel ist: 
 3 Mit diesem Programm kGyAnnen Sie die BIOS-Drucker-Code-Transfer Tafel
 3 GvAndern. Die druckbaren Zeichen kGyAnnen in einen beliebigen Ausgabe-
 3 Code umgewandelt werden. Die Code-Transfer Tafel wird nicht benutzt,
 3 wenn Sie den USASCII-Zeichensatz gewGvAhlt haben.
 4 WGvAhlen Sie eine der folgenden Optionen:
 5 WGvAhlen Sie nun: 
 6 Die akt. Code-Transfer Tafel wird geGvAndert durch:
 6      1 - GlAndern des Names dieser Transfer-Tafel
 6      2 - GlAndern der Code-Transfer Tafel
 6 WGvAhlen Sie 1 oder 2: 
 7 Die akt. Transfer-Tafel hat den Namen: 
 8 neuer Name sei: 
 9 Die akt. Code-Transfer Tafel ist: 
10 DrGzAcken Sie die Taste des zu GvAndernden Zeichens (CTRL-G bricht ab): 
11 neuer HEX-Code sei: 
12  in die Datei geschrieben: 
13 DateikapazitGvAt erschGyApft! LGyAschen Sie einige Code-Transfers.
14 Lade EintrGvAge in der Datei
15 WGvAhlen Sie die zu lGyAschenden Code-Transfers: 
16 Code-Transfer Datei ist leer!
17 Akt. Code-Transfer Tafel auf System-Spur geschrieben
18 PrGzAfen Sie, ob der Drucker On-Line und auf ASCII gesetzt ist
19 Drucker nicht bereit!
20 Datei hat inkorrekte Zahl von Transfer-Tafeln!
21 Code-Transfers Tafeln:
22 Welche Transfer-Tafel mGyAchten Sie? <CR>: 
