BEGIN KR02 CHU2 AL0=C0 Krause 2 ECB CP/M3 - SSDD  15x512 8"   
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 15,512 
COMPLEMENT
SIDE1 0 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 280 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN KR01 CHU1 AL0=C0 Krause 3 ECB CP/M3 - DSDD  15x512 8"   
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 2 SECTORS 15,512 
COMPLEMENT
ORDER EAGLE
SIDE1 0 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12
SIDE2 1 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 560 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

NOTE  AL0=E0

BEGIN KRA2 AL0=E0 Krause 2 ECB CP/M3 - SSDD  15x512 8"   
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 15,512 
COMPLEMENT
SIDE1 0 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 280 DRM 191 AL0 0E0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN KRA3 AL0=E0 Krause 3 ECB CP/M3 - DSDD  15x512 8"   
DENSITY MFM ,HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 2 SECTORS 15,512 
COMPLEMENT
ORDER EAGLE
SIDE1 0 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12
SIDE2 1 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 569 DRM 191 AL0 0E0H AL1 0 OFS 2
END 



