
BEGIN OR01 Oettle & Reichler Format 1 1024x5 DSDD 
NOTE passt zum Images Robert_99
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2
NOTE SKEW 1
SECTORS 5,1024
SIDE1 0 1,2,3,4,5
SIDE2 1 1,2,3,4,5
NOTE ORDER SIDES
NOTE  4 systemspuren
BSH 5 BLM 01FH EXM 03 DSM 0C2H DRM 07FH AL0 080H AL1 0 OFS 4
END 


BEGIN OR03 Oettle & Reichler Format 3 512x9 DSDD
NOTE passt zum Images von Robert_99
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 
SIDES 2
NOTE SKEW 3
SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,4,7,2,5,8,3,6,9
SIDE2 1 1,4,7,2,5,8,3,6,9
ORDER SIDES
NOTE  3 systemspuren
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 350 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 


BEGIN ECM1  ECMA 40TACK  SSDD 256 x 16
NOTE NDR Rechner
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 
SIDES 1 
SECTORS 16,256
SKEW 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 143 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 

BEGIN MC-CP/M, NDR80 780KB ok 20100201
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 
SKEW 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5
SIDE2 1 1,2,3,4,5
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 4
END 

BEGIN OR1 O&R, 1024x5 ok 20100206
NOTE http://www.auram.de/cms3/pages/computer/mc-cpm.php 
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 
SKEW 1
SIDE1 0 1,2,3,4,5
SIDE2 1 1,2,3,4,5
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 189 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 4
END 

BEGIN MCKT MC-CP/M, K&K 780KB ok 20100206
NOTE http://www.auram.de/cms3/pages/computer/mc-cpm.php 
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 5,1024 
SKEW 1
SIDE1 0 1,3,5,2,4
SIDE2 1 1,3,5,2,4
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 

