WS
NB:CFGLOADR.PAR
F001,DSKDRA

A0FF,(0)  ;NONEXISTENT DRIVE
001,DSKDRB
N
CSFXDINB  = 02,64,02,00,84,00,80,0B     ;INITIALIZATION STRING FIXED DISK MS3012
FXDSTB  = 85,20,0A,10,02,20,00,88,02,00,00 ;DISK SPECIFICATION STRING 10M FIXED
D
NB:CFGLOADR.GEN
AFD5DRV
DRVNEW
N
ADSKFMT
FMTNEW
N
CSA:FXDDRV    ;FIXED DISK DRIVER
A:FXDCOM    ;COMMON PART OF FIXED DISK DRIVERS
A:SASIXS    ;SASI DRIVER
D
NB:CFGMASTR.PAR
ACLPCHR  = ">"
CLPCHR  = 5E
N
AFXDINB  = 01,32,04
FXDINB  = 02,64,02
N
AST412
MS3012
N
CLSTFFA  = 07
D
NB:CFGMASTR.GEN
ANORLOD
FASLOD
N
RAFD5DRV
DRVNEW
N
ADSKFMT
FMTNEW
N
FDRVNEW
B
SBKFA:PATCH
B
VD
NB:CFGSLAV1.GEN
ASNWDRV
SNWDDC
N
D
NB:CFGSLAV2.GEN
ASNWDRV
SNWDDC
N
D
NB:CFGSLAV1.PAR
ACLPCHR  = ">"
CLPCHR  = "`"
N
CBIOSBT + 0C7 = 1B,3D,20,40,1B,47,44,"    PMU  80    ",1B,47,40,0D,0A,0A,0A,"TurboDOS Rel. 1.41/6",0D,0A
LCLERR - 3F = 0,0,0
LCLERR - 3B = 0,0,0
LCLERR - 35 = 0,0,0
LCLERR - 31 = 0,0,0
LCLERR - 2B = 0,0,0
D
NB:CFGSLAV2.PAR
ACLPCHR  = ">"
CLPCHR  = "'"
N
CBIOSBT + 0C7 = 1B,3D,20,40,1B,47,44,"    PMU  80    ",1B,47,40,0D,0A,0A,0A,"TurboDOS Rel. 1.41/6",0D,0A
LCLERR - 3F = 0,0,0
LCLERR - 3B = 0,0,0
LCLERR - 35 = 0,0,0
LCLERR - 31 = 0,0,0
LCLERR - 2B = 0,0,0
D
NB:CFGSLAV3.PAR
ACLPCHR  = ">"
CLPCHR  = "."
N
FUSRSOM

USRSOM  = 0x0D,0x0A,"TurboDOS Rel. 1.41 / 6",0x0D,0x0A,0x0A,"$"CGSX86 + 0x61 = 0x1B,0x3D,0x20,0x40,0x1B,0x47,0x44,"    PMU 88S    ",0x1B,0x47,0x40,0x0D,0x0A,"$"
GSX86 = 0xFF
COLDST + 0x55 = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x59 = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x5F = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x63 = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x69 = 0x90,0x90,0x90
D
NB:CFGSLAV4.PAR
FUSRSOM

USRSOM  = 0x0D,0x0A,"TurboDOS Rel. 1.41 / 6",0x0D,0x0A,0x0A,"$"CGSX86 + 0x61 = 0x1B,0x3D,0x20,0x40,0x1B,0x47,0x44,"    PMU 186    ",0x1B,0x47,0x40,0x0D,0x0A,"$"
ROUFCN + 0x15 = 0xD1,0x06
GSX86 = 0xFF
COLDST + 0x55 = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x59 = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x5F = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x63 = 0x90,0x90,0x90
COLDST + 0x69 = 0x90,0x90,0x90
X
DO B:GEN
