Die Auslieferversion des CP/M PLUS fuer jk82 CPU 1801 oder 1802 ist wie folgt
installiert worden:

Versionskennung   dieser CP/M PLUS-Installation: V1801.CPM lesen!
Generierungsdatum dieser CP/M PLUS-Installation: 19.04.89  18:50:57
 
Selektierte Platinen:
 
CPU1801/2    ; CPU 1801 oder CPU1802 mit Winchester-Controller
DPSIO        ; DPS-IO Platine (FDC35 + P/SIO-Eigenschaft)
HDC5         ; HDC 5 fuer 2x 5,25"-/3,5"Winchester-Laufwerke
VIDEO1       ; VIDEO 1-Platine
SL186        ; Slave 186 mit 1xV.24 + FIFO + Grafik-Console
 
Selektiertes ungeschaltetes dyn. RAM:  256KByte
Banks fuer CP/M PLUS:  2 + eine Bank TPA
 
Selektierte Laufwerke:
 
M: RAMDISK
C: WINCHESTER  Type: MS8425    Contr.: CPU1801   RDRIVE: 0  DIR-ENTRIES: 2048
          Startspur:    0     Endspur:  614
G: WINCHESTER  Type: MS8425    Contr.: HDC5      RDRIVE: 0  DIR-ENTRIES: 2048
          Startspur:    0     Endspur:  614
A: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: CPU1801/2 RDRIVE: 0
B: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: CPU1801/2 RDRIVE: 1
D: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: DPSIO     RDRIVE: 0
E: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: DPSIO     RDRIVE: 1
 
Temporaeres Laufwerk fuer Scratch-Dateien: M

Common-Memory: 16 KByte

Dieses Betriebssystem ist nicht optimal angepasst, aber dafuer
sowohl auf der CPU 1801 als auch auf der CPU 1802 lauffaehig.
Es wird dringend empfohlen, mit CPMINST das Betriebssystem optimal
anzupassen!
