******** ACHTUNG: KEINE TABS BENUTZEN !!                             ; SYSDEF.DAT 1.803
CPU1                                    00000000     1    30000000000; CPU 1-Platine
CPU2A   cpu2move                        40014848     1    3000       ; CPU 2-Platine ohne Baudratenquarz (alt/neu)
CPU2N   cpu2move                        40044848     1    3000       ; CPU 2-Platine mit Baudratenquarz (neu)
CPU3D   cpu3movecpu3time                40045656     0    0000       ; CPU 3-Platine mit DMA
CPU3N   cp3nmovecpu3time                40045656     0    0000       ; CPU 3-Platine ohne DMA
HKM                                     00000000     1    3000       ; HKM CPU-Platine
EPC1    epc1move        epc1fdc         30043232300  1102431001      ; EPC 1-Platine
EPC2    epc2move        epc2fdc epc7220 00024864003  1102440001      ; EPC 2-Platine
CPU18012c180movec180timehdc180  fdc180  42160000300101102430001000000; CPU 1801 mit Winchester-Controller
CPU18014c180movec180timefdc180          42160000300001102430001000000; CPU 1801 ohne Winchester-Controller
CPU1802 c182movec180timefdc180          43040000300001102430001000000; CPU 1802
CPU1803 c180movec180timefdc180  gr1803  42160000300001102440001000000; CPU 1803
EPSCPU  eps_movec180timefdc180          43160000300001102431111111111; CPU fuer jk EPS
S1x182  c182movec180timefdc180  lcd182  43040000300001102450011000000; CPU 1802-S1 (Sonderversion 1)
******** MOVE-MODULE                                                       
RAE3    rae3move                        40034864                     ; RAM/Adresserweiterungsplatine Rev. 2+3
RAE4    rae4move                        40046064                     ; RAM/Adresserweiterungsplatine Rev. 4+5
******** FDC-/HDC-MODULE                                                   
DPSIO                   fdc5card        00000000300  11024500101     ; DPS-IO Platine (FDC35 + P/SIO-Eigenschaft)
FDC35                   fdc5card        00000000300  01024 00001     ; FDC 5 oder FDC 8/5 ohne DMA fuer 5,25"/3,5"
FDC85                   fdc8card        00000000030  01024 0001      ; FDC 8/5 mit DMA auf Adresse 4 fuer 8"
FDCII           fdc2timefdc2card        000000003400101024 1000000000; FDC 2 fuer 5,25"/3,5", 8" und SASI
FDCIII          fdc2timefdc2card        000000003400101024 1000000000; FDC 3 fuer 5,25"/3,5", 8" und SASI
HDC5                    hdc5card        000000000002001024 0000000000; HDC 5 fuer 2x 5,25"-/3,5"Winchester-Laufwerke
******** SASI-CONTROLLER                                                  
XEBECx                  xebec           000000000002 00512           ; XEBEC-Contr. fuer 2x 5,25"-/3,5"-Winchester-Drives
******** I/O-MODULE                                                      
PSIO31                                  00000000     1    500100     ; P/SIO-Platine mit 3xV.24 + 1x20mA
PSIO4                                   00000000     1    500100     ; P/SIO-Platine mit 4xV.24
SIO22                                   00000000     0    401        ; SIO-Platine mit 2xV.24 + 2x20mA
SIO4                                    00000000     0    401        ; SIO-Platine mit 4xV.24
VIDEO1                                  00000000     1    1          ; VIDEO 1-Platine
GPIB                                    00000000     0    1          ; Centronics-Schnittstelle der GPIB-Platine
SL186                           sl186io 00000000     0    3          ; Slave 186 mit 1xV.24 + FIFO + Grafik-Console
******** RAM-Platinen (RAM-DISKS)
RAM                                     00000000                     ; lineare RAMDISK (bei CPU 1802 in CMOS!)
CRAM                                    00000000                     ; CMOS-RAMDISK (64KByte .. 896KByte) extern
EPROM                                   00000000                     ; EPROM-DISK   (64KByte .. 896KByte) extern
EP2                                     00000000                     ; S-EPROM-DISK (64KByte ..   2MByte) nur CPU 1802!
SMB                                     00000000                     ; SMB-RAMDISK  ( 1MByte ..   3MByte)
SCM                                     00000000                     ; S-CRAM-DISK  ( 1MByte ..  32MByte)
ENDE                                    00000000                     ; keine weitere MEMORY-DISK mehr installieren
******** UNVERAENDERT NACH SYSDEF.LIB
cr	equ	0dh	; carriage return
lf	equ	0ah	; line feed
cpu2	equ	cpu2a or cpu2n
cpu12	equ	cpu1 or cpu2n
cpu3    equ     cpu3n or cpu3d
fdc5    equ     dpsio or fdc35
fdc2    equ     fdcii or fdciii
psio    equ     psio4 or psio31 or dpsio
sio	equ	sio22 or sio4
cpu1812	equ	cpu18012
cpu1813	equ	cpu18014
cpu181	equ	cpu1812 or cpu1813 or epscpu
cpu182	equ	cpu1802 or s1x182
cpu183	equ	cpu1803
cpu180  equ     cpu181 or cpu182 or cpu183
iec625	equ	false
noinst	equ	false	; don't change this value
******** WINCHESTER LAUFWERKE 5"/3,5"
RO201    320
RO202    320
RO204    320
RO201E   640
RO202E   640
RO204E   640
RO352    306
RO252    306
SD510    306
SA604    153
NECD3126 615
NECD5114 310
NECD5124 310
NECD5126 615
NECD5146 615
NECD5214 310
NECD5224 310
NECD5234 310
NECD5244 310
LT200    615
MS8425   615
BASF6183 153
BASF6185 440
BASF6188 360
DMA360   612
HD       153
******** FLOPPY LAUFWERKE 3,5"/5"
TEAC55A
TEAC55B
TEAC55E
TEAC55F
TEAC55GF
TEAC35FN
TEA135FN
TEA135HF
NEC1055
NEC1155
NEC1035
BASF6106
BASF6108
BASF6118
SA460
MINI40
MINI80
FLO58
MINI
******** FLOPPY LAUFWERKE 8"
NEC1165
BASF6102
YD180
MAXISS
MAXIDS
MAXI
FLO58
******** SCHLUSS (nachfolgend: geplante Erweiterungen)
IEC625                          iec625  00000000     0    1          ; IEC625/IEEE488-Schnittstelle der GPIB-Platine
******** ENDE (hier ist wirklich Schluss)
