Die Auslieferversion des CP/M PLUS fuer jk82 CPU 1803 ist wie folgt
installiert worden:

 
Versionskennung   dieser CP/M PLUS-Installation: V1803.CPM lesen!
Generierungsdatum dieser CP/M PLUS-Installation: 22.02.89  16:00:28
 
Selektierte Platinen:
 
CPU1803      ; CPU 1803
DPSIO        ; DPS-IO Platine (FDC35 + P/SIO-Eigenschaft)
HDC5         ; HDC 5 fuer 2x 5,25"-/3,5"Winchester-Laufwerke
 
Selektiertes ungeschaltetes dyn. RAM: 1024KByte
Banks fuer CP/M PLUS:  1 + eine Bank TPA
 
Selektierte Laufwerke:
 
M: RAMDISK
C: WINCHESTER  Type: MS8425    Contr.: HDC5      RDRIVE: 0  DIR-ENTRIES: 2048
          Startspur:    0     Endspur:  614
A: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: CPU1803   RDRIVE: 0
B: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: CPU1803   RDRIVE: 1
D: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: DPSIO     RDRIVE: 0
E: FLOPPY      Type: TEA135FN  Contr.: DPSIO     RDRIVE: 1
 
Temporaeres Laufwerk fuer Scratch-Dateien: M

Common-Memory: 16KByte

Falls Sie eine andere Zusammenstellung wuenschen, muessen Sie dieses
System neu installieren!
