P35-007  Install CP/M3 von Janich & Klaas / MKC 

BEGIN HKM2 ZDOS ZDOS 80tr.
DENSITY MFM ,LOW
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 10,512
COMPLEMENT
SIDE1 0 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
SIDE2 1 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10
ORDER EAGLE
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 394 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END


The volume label in drive X is NETDRIVE.
Directory of HARTEN\TEST\8

[.]                  [..]                 bioskern.asm       
bioskern.rel         bnkbdos3.spr         bnkbios3.spr       
boot.rel             c180move.rel         c180port.lib       
c180time.rel         c182move.rel         ccp.cpm            
chario.asm           chario.asmdir.txt    cp3nmove.rel       
cpm3.sys             cpmgen.dat           cpminst.msg        
cpu2move.rel         cpu3move.rel         cpu3time.rel       
datecomp.rel         ddata.asm            ddata.rel          
!DIR.TXT             !DIR.TXTdir.txt      diskdef.bak        
diskdef.lib          diskdef.old          disks.lib          
epc1fdc.rel          epc1move.rel         epc2fdc.rel        
epc2move.rel         epc7220.rel          fdc180.rel         
fdc2card.rel         fdc2time.rel         fdc5card.rel       
fdc8card.rel         futil.rel            gencpm.dat         
gr1803.rel           hd64180.lib          hd64180.mac        
hdc180.rel           hdc5card.rel         ldr1793.cpm        
modebaud.lib         pip.cpm              ports.lib          
printer.asm          rae3move.rel         rae4move.rel       
ramdisk.lib          resbdos3.spr         scb.rel            
sl186io.rel          sysdef.dat           sysext.rel         
time.asm             user.asm             user.lib           
version.cpm          xebec.rel            z80.lib            
       66 file(s)     384.778 bytes used
                    1.073.741 K bytes free
