.pl 72
.mt 3
.he                STOTZ           SEPTEMBER 1982                          #
.hm 2
.op
















аааааааааааааа    Schnittstellen - Beschreibung von Bildschirm- und

аааааааааааааа                   Tastatur - Treiber
 





























.pa
К.he                                                                        #
аааааааааааааа


ааааааааааааааF}r Bildschirm und Tastatur gibt es folgende Eing{nge:







ааааааааааааааI.   Betrieb mit Funktionsnummer (Adresse FE9AH)


ааааааааааааааII.ааZeichenweiseЄа Betrieта mit/ohnха Steuerzeichenerkennunч Н
ааааааааааааааааааа(Adressх FE09H/FE76H)


ааааааааааааааIII.аOffset einstellen f}r Cursor positionieren (FEAFH)


ааааааааааааааIV. аTastaturstatus abfragen (Adresse FE12H)


ааааааааааааааV.аааWarteю auц Tastх (Adressх FE73H)


ааааааааааааааVI.ааTastatuЄ initialisiereю (Adressх FE7CHй 


ааааааааааааааVII.аTastencodes 7 oder 8 Bit einstellen (FEB3H)


















.pa
К



ааааааааааааааI.аааBetrieb mit Funktionsnummer



аааааааааааааааааааMiЇа dieseЄа Schnittstellха k|nneюа folgendха Funktioneю Н
аааааааааааааааааааausgef}hrt werden:


аааааааааааааа0.аааR}ckgabe des Parameters X von Funktion 1.

аааааааааааааааааааAufruf:   Reg. A = 0
аааааааааааааааааааR}ckgabe: Reg. C = Parameter X


аааааааааааааа1. ааGenerelle Initialisierung:

аааааааааааааааааааAufruf:   Reg. A = 1
аааааааааааааа               Reg. E = Parameter X (Bedeutung siehe unten) 



аааааааааааааааааааDeЄа Bildschirэа wirф initialisiertма deЄа TreibeЄа wirф Н
аааааааааааааааааааgrundgestellЇ (aucш deЄ Zentrier-Modх wirф abgeschaltetм Н
аааааааааааааааааааsiehх Zentrieren)ма deЄ Bildschirэ wirф gel|schЇ unф deЄ Н
аааааааааааааааааааCursoЄа wirфа iюа diха linkха unterха Eckха positionierЇ Н
ааааааааааааааааааа(letzte Zeile, erste Spalte).



















.pa
К



ааааааааааааааBedeutung des Parameters X:





ааааааааааааааX:                       1 = Linefeeфа nacша letzteЄа SchirmН
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааposition (voreingestellt).
аааааааааааааа                         0 = CursoЄа nacша letzteЄаа Positioю Н
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааwieder in Homeposition.



ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа1 = Beщ I╓ (Warteю auц Tasteй werdeю Н
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааalle Tasten durchgegeben.
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа0 = TastaturtreibeЄааа interpretierЇ Н
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааfolgendх Tasteю sofort:
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа- Cleartastха (84й  --╛ Hupх auє  Н
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааunф weiteЄ auц Tastх warten
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа- CursoЄа linkє (81й  --╛а BackН
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааspacх (08й wirф zur}ckgegeben
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа- CursoЄ rechtє (82й --╛ Zeicheю Н
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааvoю   Cursorpositioю wirфа zuН
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааr}ckgegeben (voreingestellt).



ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа1 = R}ckgabe Taste 8-Bit
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа(keine Wandlung)
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа0 = R}ckgabe Taste 7-Bit (Wandlung)
аааааааааааааа                             (voreingestellt)



ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа1 = Allха Kleinbuchstabeю werdeюа iю Н
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааGro~buchstaben gewandelt.
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа0а= Keinх Wandlunч (voreingestellt)




ааааааааааааааR}ckgabe║  keine



.pa
К



аааааааааааааа2. ааDisplay Status lesen


аааааааааааааааааааEєа wirфа deЄа Statuє deєа Display-Treibersма sowiха diх Н
аааааааааааааааааааaktuelle Zeilen- und Spaltenanzahl zur}ckgegeben.


аааааааааааааааааааAufruf:      RA = 2

аааааааааааааааааааR}ckgabe:    RD = Anzahl Zeilen
аааааааааааааа                  RE = Anzahl Spalten

аааааааааааааа                  RB/RC = Status



аааааааааааааа     27            20
ааааааааааааааRB:       

аааааааааааааа                               invers 


аааааааааааааа     27            20
ааааааааааааааRC:

аааааааааааааа                               Cursor ein
аааааааааааааа                               Lupe ein


ааааааааааааааNur RH/RL sind unver{ndert.



аааааааааааааа3.аааZeichen Lesen vom Bildschirm


аааааааааааааааааааEєаа wirфа daєа Zeicheюа deЄа momentaneюа Cursorpositioю Н
аааааааааааааааааааgeleseю unф deЄ Cursor um eine Position weiterbewegt.


аааааааааааааааааааAufruf:      RA = 4

аааааааааааааааааааR}ckgabe:    RE = ASCII-Zeichen
ааааааааааааааааааа             RD = begleitende Bits (siehe Status).

.pa
К



аааааааааааааа4.аааZeichen Schreiben auf Bildschirm


аааааааааааааа     Daє }bergebenх Zeicheю wirф aю diх momentanх CursorposiН
аааааааааааааааааааtioюа geschriebeюа unфа deЄа CursoЄа uэа einхаа Positioю Н
аааааааааааааааааааweiterbewegt.


аааааааааааааааааааAufruf:ааааааRA = 5
ааааааааааааааааааааааааааааааааRE = ASCII-Zeichen
ааааааааааааааааааааааааааааааааRD = begleitende Bits (siehe Status).

аааааааааааааааааааR}ckgabe:  ааkeine


аааааааааааааа



аааааааааааааа5.аааCursor-Position Lesen


аааааааааааааааааааEs wird die momentane Cursorposition zur}ckgegeben.   


аааааааааааааааааааAufruf:ааааааRA = 6

аааааааааааааааааааR}ckgabe:ааааRD = Zeilennummer
ааааааааааааааааааааааааааааааааRE = Position in Zeile
















.pa
К



аааааааааааааа6.аааTastaturtabelle laden



аааааааааааааааааааEєа isЇ m|glichма statЇ deЄ iэ Betriebssysteэа implemenН
аааааааааааааааааааtierteю Tastaturtabellх eigenх Tastencodeє zї verwendenо Н
аааааааааааааааааааDiх voю deЄ Tastх geliefertх Matri° (siehх Layout-SchauН
аааааааааааааааааааbildй isЇ gleichzeitiч deЄ Inde° f}Є diх Tabelleоа Dabeщ Н
аааааааааааааааааааmu~ deЄ Abstanф zwischeю Nicht-Shift-Codх unф Shift-Codх Н
ааааааааааааааааааа12╕ betragen.


аааааааааааааааааааAufruf:ааааааReg. A   = 7
ааааааааааааааааааааааааааааааааReg. H/L = Adresse Tastaturtabelle.


аааааааааааааааааааNacш deэ Aufruц deЄ Funktioю stehЇ deЄ RA═ - Bereicш deЄ Н
аааааааааааааааааааneuen Tastaturtabelle wieder zur Verf}gung.
аааааааааааааааааааWirфа iюа RegisteЄа H/╠  0000а }bergebenма erfolgЇа einх Н
аааааааааааааааааааR}ckschaltunча auц diх iэ Betriebssysteэа implementiertх Н
аааааааааааааааааааTastaturtabelleо

аааааааааааааа ааааDie Tastaturtabellen sind im 8 Bit Code abgelegt.



ааааааааааааааааааа8 bit         b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1


ааааааааааааааааааа7 bit ASCII      b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1















.pa
К



аааааааааааааа7.аааUmsetztabelle anh{ngen

аааааааааааааааааааDeЄа AnwendeЄа kanю deЄ zeichenweiseюа Schnittstellха C╔ Н
аааааааааааааааааааeinх Umsetztabellх vorschaltenоа Dadurcш isЇ eє m|glichм Н
аааааааааааааааааааjedeэа beliebigeю Tastencodх einх bestimmtха BildschirmН
аааааааааааааааааааfunktioю zuzuordnenоа Diх Tabellх siehЇа folgendermasseю Н
аааааааааааааааааааaus:

ааааааааааааааааааа          Code      L{nge      String
ааааааааааааааааааааааааааааа1 Byte    1 Byte     6 Byte




ааааааааааааааinsgesamt
аааааааааааааа1╢ Eintr{ge








аааааааааааааааааааAufruf:аааReg. A   =   8
аааааааааааааааааааааааааааааReg. Eааа=аааAnzahl der Eintr{ge (maximal 16)
аааааааааааааааааааааааааааааReg. H/Lа=аааAdresse der Tabelle

аааааааааааааааааааDiха Codeє sinф wiх iю deЄ Tastaturtabellх iэ ╕ biЇ Codх Н
аааааааааааааааааааabgelegt.
аааааааааааааааааааNacш deэ Aufruц stehЇ deЄ RAM-Bereicш deЄ Tabellх wiedeЄ Н
аааааааааааааааааааzuЄ Verf}gung.
аааааааааааааааааааWirфа iюа RegisteЄа H/╠а 000░а }bergebenмаа erfolgЇа eiю Н
ааааааааааааааааааа"Abh{ngenв deЄ Tabelle.



аааааааааааааааааааF}Є Sondertastenма diх nichЇ voэ Tastatur-TreibeЄ durchН
аааааааааааааааааааgegebeю sonderю interю verarbeiteЇ werdenм sinф folgendх Н
аааааааааааааааааааCodeє reserviert:

аааааааааааааааааааSHIFT-Taste           C1H
аааааааааааааааааааSHIFT-Lock-Taste      C0H
аааааааааааааааааааWiederholtaste        C2H
аааааааааааааааааааControl-Taste         C5H
аааааааааааааааааааCLEAR-Tasteааааааааааа84H
аааааааааааааааааааCURSOR rechtsааааааааа82H
аааааааааааааааааааCURSOR linksаааааааааа81H
.pa
К
















































.pa
К



аааааааааааааааааааBeща alleю Funktioneю werdeю allх nichЇ genannteю RegisН
Н
Н
аааааааааааааааааааterма miЇ Ausnahmх deє Registerє ┴ unф deє BedingungsreН
Н
Н
аааааааааааааааааааgistersм unver{nderЇ zur}ckgegeben.






































.pa
К



ааааааааааааааII.ааZeichenweiser Betrieb mit Steuerzeichenerkennung



аааааааааааааааааааEєа wirфа jeweilє ▒ Zeicheю }bergebeю (inа RegisteЄа C)м Н
аааааааааааааааааааwobeщ diх unteю aufgef}hrteю Steuerzeicheю interpretierЇ Н
аааааааааааааааааааwerdenоа Allх Registerм miЇ Ausnahmх deє Registerє ┴ unф Н
аааааааааааааааааааdeєа Bedingungsregistersма werdeю unver{nderЇа zur}ckgeН
аааааааааааааааааааgebenоа Beща einigeюа Steuerfunktioneю mu~а eiюа Escape-Н
аааааааааааааааааааZeicheю (1BHй vorausgehen.


аааааааааааааааааааFolgendх Steuerzeicheю werdeю wiх beschriebeюа interpreН
аааааааааааааааааааtiert:


ааааааааааааааааааа07аааааааааааBELL (BEL)

ааааааааааааааааааааааааааааааааDiха Clear-Lampх leuchteЇ auц unф diха Hupх Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааert|nt. Beide Signale dauern ca. 1 Sek. an.



ааааааааааааааааааа08аааааааааааCursor links (BS)

ааааааааааааааааааааааааааааааааDeЄа CursoЄа wanderЇа uэ einха Stellха nacш Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааlinks.


ааааааааааааааааааа0AаааааааааааZeilenschaltung (LF)

ааааааааааааааааааааааааааааааааDeЄа CursoЄа wanderЇа uэа einха Zeilха nacш Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааuntenоа IsЇа deЄа CursoЄ iюа deЄа untersteю Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааZeileа wirфа daє Bilф  uэ einха Zeilха nacш Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааobeюаа gerollЇаа unфа diха unterstхаа Zeilх Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааgel|schtоа Diх Spaltenpositioю deєа Cursorє Н
ааааааааааааааааааааааааааааааааbleibt dabei unver{ndert.








.pa
К



аааааааааааааа0CаааGrundstellung ohne Lupe

аааааааааааааааааааDeЄ BildschirmcontrolleЄ wirф initialisiertма deЄа BildН
аааааааааааааааааааschirm-TreibeЄа wirф grundgestelltоа Diха Cursorpositioю Н
аааааааааааааааааааisЇа iюа deЄ linkeю untereю Eckха (letztха Zeileма erstх Н
аааааааааааааааааааSpalte)оа DeЄа Bildschirэ wirф gel|schtоа WaЄ Lupха einН
аааааааааааааааааааgeschaltetмаа bleibЇаа dieseЄа Modхаа erhaltenмаа ebensя Н
аааааааааааааааааааZentriermode.



аааааааааааааа0DаааEnde Zeile

аааааааааааааааааааDer Cursor wird an den Anfang der Zeile gestellt.



аааааааааааааа11а аLupха einschalteю Н

аааааааааааааааааааLupха wirф eingeschaltetма Bildschirэа gel|schtма CursoЄ Н
аааааааааааааааааааstehЇ iю deЄ linkeю untereю Eckeоа WaЄ Zentriermodх einН
аааааааааааааааааааgeschaltetма wirф dieseЄ zur}ckgesetztо Dergleicheю allх Н
аааааааааааааааааааHintergrund-Modifikationen.



аааааааааааааа12аааEndecode   Zeichenmodifikation

аааааааааааааааааааHintergrundbits werden grundgestellt.



аааааааааааааа13аааLupха ausschalteю Н

аааааааааааааааааааLupха wirф ausgeschaltetма Bildschirэа gel|schtма CursoЄ Н
аааааааааааааааааааstehЇа iюа deЄа linkeю untereюа Eckeоа WaЄа Zentriermodх Н
аааааааааааааааааааeingeschaltetма wirф dieseЄа zur}ckgesetztоа Desgleicheю Н
аааааааааааааааааааalle Hintergrund-Modifikationen.



аааааааааааааа1CаааInvers einschalten

аааааааааааааааааааAlle folgenden Zeichen werden invers dargestellt.

.pa
К



ааааааааааааааSteuerzeichen mit Escape:




аааааааааааааа1B, 10, XX Blanks ausgeben 

аааааааааааааааааааааааааEє werdeю X╪ Blankє ausgegebenм deЄ CursoЄ wanderЇ Н
аааааааааааааааааааааааааentsprechend weiter.




аааааааааааааа1B, 11аааааCursor home

аааааааааааааааааааааааааDeЄа CursoЄ wirф iю diх oberх linkх Eckха gestellЇ Н
ааааааааааааааааааааааааа(erstх Zeileм erstх Spalte)о    




аааааааааааааа1B, 12аааааCursor ausschalten

аааааааааааааааааааааааааDeЄ CursoЄ wirф ausgeschaltetм diх Positioю jedocш Н
аааааааааааааааааааааааааweiterverwaltet.




аааааааааааааа1B, 13аааааCursor einschalten

аааааааааааааааааааааааааDer Cursor wird eingeschaltet.




аааааааааааааа1B, 14аааааROLL-UP

аааааааааааааааааааааааааDaє Bilф wirф uэ einх Zeilх nacш obeю gerolltо Diх Н
аааааааааааааааааааааааааoberstх Zeilх wirф unteю angeh{ngtоа Diха relativх Н
аааааааааааааааааааааааааCursorpositioюаа bleibЇа unver{nderЇа (Zeilen- unф Н
аааааааааааааааааааааааааSpaltenposition bleiben gleich).

аааааааааааааааааааааааааDiesха Funktioю solltх nichЇ iю Verbindunч miЇ deЄ Н
аааааааааааааааааааааааааZentrierfunktion angewendet werden.
.pa
К



аааааааааааааа1B, 15, XX, YYааааZentrieren аааааа

аааааааааааааааааааааааааMiЇ dieseЄ Funktioю kanю einх erw}nschtха SchreibН
аааааааааааааааааааааааааbreitха miЇа X╪ (ungeradх Zahlма dс Spalteю beща ░ Н
аааааааааааааааааааааааааbeginnen)ма bzwоа Schreibh|hх miЇ Y┘ (geradх Zahlм Н
аааааааааааааааааааааааааdс Zeileю miЇ ▒ beginnenй eingestellЇ werdenоа Daє Н
аааааааааааааааааааааааааBilфа wirф automatiscш iю diх neuх Bildmittха zenН
аааааааааааааааааааааааааtriertоа DeЄ CursoЄ wirф iю diх neuх Home-Positioю Н
аааааааааааааааааааааааааgebrachЇа (nacш wiх voЄ Zeilх 1ма Spaltха 0)оа DeЄ Н
аааааааааааааааааааааааааBildschirmteiь  au~erhalт deє gew{hlteю "Fenstersв Н
аааааааааааааааааааааааааisЇа danюа nichЇа mehЄа zug{nglichоа Diха Funktioю Н
аааааааааааааааааааааааааGrundstelleюа (Formfeeф 0Cй l{~Їа deюа zentrierteю Н
аааааааааааааааааааааааааZustanф bestehenма dоа hоа deЄ CursoЄ stehЇ iю deЄ Н
аааааааааааааааааааааааааlinkeюа untereю Eckх deє gew{hlteюа Bereichesоа Eє Н
аааааааааааааааааааааааааwirф allerdingє deЄ gesamtх Bildschirэ gel|scht.


аааааааааааааа1B, 16, XX, YYааааCursor positionieren

аааааааааааааааааааааааааDeЄа CursoЄа wirф auц Zeilх XXма Spaltха Y┘а posiН
аааааааааааааааааааааааааtioniert.


аааааааааааааа1B, 17ааааааааааааRest des Bildschirm l|schen

аааааааааааааааааааааааааDeЄ Bildschirэ wirф aт deЄ momentaneюа CursorposiН
аааааааааааааааааааааааааtioю gel|schtоа Diх Cursorpositioю bleibЇ unver{nН
аааааааааааааааааааааааааdert.


аааааааааааааа1B, 18ааааааааааааRest der Zeile l|schen

аааааааааааааааааааааааааDiха Zeilха wirф aт deЄ momentaneюа Cursorpositioю Н
аааааааааааааааааааааааааgel|scht. Die Cursorposition ver{ndert sich nicht.


аааааааааааааа1B, 19ааааааааааааRest der Zeile l|schen

аааааааааааааааааааааааааDiха Zeilх wirф aт deЄа momentaneюа Cursorpositioю Н
аааааааааааааааааааааааааgel|schtма deЄа CursoЄа wirфа auц deюа Anfanча deЄ Н
аааааааааааааааааааааааааn{chsten Zeile positioniert.   аааааааа




.pa
К



аааааааааааааа1B, 1AааааааааааааCursoЄ rechts

аааааааааааааааааааааааааDeЄа CursoЄа wirфа uэ einха Positioюа nacша rechtє  Н
аааааааааааааааааааааааааbewegt.


аааааааааааааа1B, 1CааааааааааааCursor up

аааааааааааааааааааааааааDeЄа CursoЄ wirф uэ einх Zeilх nacш obeюа positioН
аааааааааааааааааааааааааniertо Aэ obereю Bildranф erfolgЇ keiю Roll-down.


аааааааааааааа1B, 1D, XX, YYааа

аааааааааааааааааааааааааEє werdeю X╪ Zeicheю miЇ deэ Codх Y┘ ausgegeben.


аааааааааааааа1B, 1E, XXааааааааHintergrund setzen

аааааааааааааааааааааааааEєа wirфа aт soforЇ jedeє Zeicheю miЇ deэа angegeН
аааааааааааааааааааааааааbeneюа Hintergrunф ausgegebenоа Diха Belegunча isЇ Н
аааааааааааааааааааааааааidentiscша miЇ R┬ beщ deЄ Funktioюа Display-Statuє Н
аааааааааааааааааааааааааlesen.


аааааааааааааа1B, 1F, XX, YYааааCursor positionieren mit Offset

аааааааааааааааааааааааааWiх 1Bм 16м XXм YYм jedocш k|nneю Zeilх unф Spaltх Н
аааааааааааааааааааааааааmiЇаа eineэа beliebigeюа OffseЇа }bergebeюа werdeю Н
ааааааааааааааааааааааааа(siehх III).






ааааааааааааааAllх andereю Zeicheю werdeю auц deэ Bildschirэ ausgegebeю unф Н
ааааааааааааааder Cursor wird um eine Position weiterbewegt.







.pa
К



ааааааааааааааIII.аOffset einstellen f}r Cursor positionieren (1B,1F,XX,YY)


аааааааааааааааааааF}Єа diх Funktioю "CursoЄ positioniereю miЇ Offsetв kanю Н
аааааааааааааааааааsowohьа f}Єа Zeilх alє aucш f}Єа Spaltха eiюа beliebigeЄ Н
аааааааааааааааааааOffset eingestellt werden.


ааааааааааааааааааа
аааааааааааааааааааAufruf:аааRH    OffseЇ f}Є Zeilх  (Vorbelegunч 20H)
аааааааааааааааааааааааааааааRLааааOffset f}r Spalte (Vorbelegung 20H)
ааааааааааааааааааааааааааааааааааа(Zeilen ab 1, Spalten ab 0)







ааааааааааааааDiх Schnittstellх ohneУ Steuerzeichenerkennunч (Adressх FE76Hй Н
ааааааааааааааgibt alle Codes direkt auf den Bildschirm.







ааааааааааааааIV. аTastaturstatus abfragen

аааааааааааааа
аааааааааааааааааааMiЇ dieseЄ Routinх kanю ermittelЇ werdenма oт einх Tastх Н
аааааааааааааааааааangeschlagen wurde oder nicht.


аааааааааааааааааааAufruf:аааkeine Parameter

аааааааааааааааааааR}ckgabe:аRA = 0,  ZERO  = 1 => keine Taste
аааааааааааааааааааааааааааааRA = FF, ZERO  = 0 => Taste angeschlagen
аааааааааааааааааааааааааааааааа      CARRY = 1 => ]bertragungsratenfehler
аааааааааааааа                        CARRY = 0 => kein ]bertragungsraten-
аааааааааааааа                                     fehler



.pa
К



ааааааааааааааV. ааWarten auf Taste 


аааааааааааааааааааDiesха Routinх warteЇ biє einх Tastх angeschlageюа wirdм Н
аааааааааааааааааааunфа gibЇа danюа deю Tastencodха zur}cыа (Besonderheiteю Н
аааааааааааааааааааsiehe Generelle Initialisierung, Bedeutung Parameter X).


аааааааааааааааааааAufruf:ааааkeine Parameter

аааааааааааааааааааR}ckgabe:ааRA = Tastencode




ааааааааааааааVI.ааTastatur initialisieren


аааааааааааааааааааAufruf:ааааkeine Parameter

аааааааааааааааааааR}ckgabe:ааkeine Parameter




ааааааааааааааVII.аTastencodes 7 oder 8 Bit einstellen

 
аааааааааааааааааааDiха Systemtastaturtabellха isЇ iэ ╕ BiЇа Codха abgelegЇ Н
ааааааааааааааааааа(siehх Seitх 7)оа Deэ AnwendeЄ isЇ jedocша freigestelltм Н
аааааааааааааааааааdiх Tastaturtabellх iэ ╖ BiЇ Codх abzulegen.


аааааааааааааааааааAufruf: ааRA ааа╜ ╖     ---> 7 Bit Code
аааааааааааааааааааааааааааааRAаааа= 8ааааа---> 8 Bit Code (voreingestellt)










