System: MX300-10 mit NSC CPU.

Die Festplatten sind ESDI Versionen von Micropolis.
Die MX300-45 gab es auch mit SCSI, ist hier nicht vorhanden. 

Die MX300-10 wurde auch als MX300-i mit intel CPU vekauft. Es muss meist 
nur die CPU Karte getauscht werden, ausser die intel Version ben”tigt das
modernere Speichermodul. 

----------------------------------------------------------------------------
Da ich eine Festplatte neu einrichten muss war es notwendig die NSC gegen Intel
CPU-Karte zu tauschen. 

Die Maschine hat deshalb die CPU + RAM der MX300-45(intel) 
bekommen, da ich die Festplatte (MC1588) der NSC Maschine (Sinix-H V5.21)
neu formatieren muss.

Hierzu benoetige ich die Software TDS1 welche, ich nur fuer Intel SINIX habe.

Mit dem Umbau kann ich dann auch die Micropolis ESDI MC1644 neu einrichten, auf
der das Intel SINIX V5.41 jetzt wieder drauf ist. 

Die MC1644 wird leider nur in der aktuellsten Sinix V5.22 unterstuetzt die 
ich leider nicht habe.  Deshalb bleibt auf der ESDI MC1644 das Sinix V5.41
drauf.

Siehe auch:

https://oldcomputers-ddns.org/public/pub/rechner/siemens/mx-rm/index.html