
R(K
SIEMENS                       CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte      








*****************************************************************
*                                                               *
*                        CCP/M-86 2.0/3                         *
*                                                               *
*    Generierung von Betriebssystemen mit gr|~erer Festplatte.  *
*                                                               *
*****************************************************************





























  0. CCP/M-86 f]r Festplatten mit gr|~erer Speicherf{higkeit.......1
  1. Generierung eines neuen Betriebsystems........................2
  2. Bedienungsablauf zur Generierung eines neuen Betriebsystems...3
  2.1  Generierung eines 10 Mbyte Festplatten CCP/M-86 2.0/3.......3
  2.2  Generierung eines 20 Mbyte Festplatten CCP/M-86 2.0/3.......4
  2.3  Generierung eines 40 Mbyte Festplatten CCP/M-86 2.0/3.......5
  3. Installieren der neuen Harddisk...............................6




SIEMENS          CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte       Seite 1


0. CCP/M-86 f}r Festplatten mit gr|~erer Speicherf{higkeit


F}r  die  Hochr}stung des Siemens Personal Computers PC16-11  mit 
Festplatten  verschiedener Speicherkapazit{t ist eine neue  Gene-
rierung des Betriebssystems n|tig.

Es werden durch den Einbau des Festplattenlaufwerks mit  gr|~erer 
Speicherkapazit{t als 10 MByte andere,  laufwerksoptimierte Fest-
plattentreiber mit den entsprechenden Datenpuffern ben|tigt.

F}r die Generierung wurde ein Personal Computer PC16-11 mit  zwei 
Floppy-Disk-Laufwerken  als  hochzur}stendes  System  angenommen. 
Sollte nur ein Floppy-Disk-Laufwerk eingebaut sein, so m}ssen die 
in  den  unter Kapitel 2.1 bis 2.3  beschriebenen  Kopiervorg{nge 
entweder }ber die vorhandene, formatierte 10 Mbyte Festplatte mit 
dem  zum Personal Computer PC16-11 mitgelieferten  Betriebssystem 
entsprechend  erfolgen,  oder  der Generierungsvorgang  wird  auf 
einen  anderen Personal Computer PC16-11 als  dem  umzur}stenden, 
vorgenommen.

Die  eigentliche Systemgenerierung mu~ auf dem  Diskettenlaufwerk 
und nicht auf der Festplatte durchgef}hrt werden.      

F}r  die  Inbetriebnahme des Betriebsystems mu~ auf der  FDSU-Bau-
gruppe  des  Personal  Computers PC16-11 noch  eine  [nderung  des 
Konfigurationsregisters  vorgenommen  werden,   falls  noch  keine 
Festplatte eingebaut war.  

Die   Schalterstellung  ist  unabh{ngig  von  der  Kapazit{t   des 
Festplattenlaufwerks. 

         1     2     3     4     5     6     7     8     
      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
      !     !     !     !     !     !     !     !     !  
  S1  !     !     !     !     !     !     !     !     !  
      !     !     !     !     !     !     !     !     !  
      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
                                                                     
         1     2     3     4     5     6     7     8      
      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+   
      !     !     !     !     !  O  !     !     !     !   
   S2 !     !     !     !     !     !     !     !     !   
      !     !     !     !  O  !     !     !     !     !   
      +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+   
                           ^     ^                        
                           !     !                        
                           +--+--+                        
                              !                           
                 Betriebssystem mit Festplatte            
                   (Einzustellende Schalter)              
                                                          
                                                          
Die richtige Einstellung kann mit der Testdiskette f}r den PC16-11 
gepr}ft werden.

Die nachfolgende Beschreibung erkl{rt den Generierungsvorgang.



SIEMENS          CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte       Seite 2


1. Generierung eines neuen Betriebsystems

Zur  Generierung des CCP/M-86 wird die mit dem Personal  Computer 
PC16-11 mitgelieferte Diskette "CCP/M-86 2.0/3 GENCCPM" des PC16-
11, die vorliegende Systemerzeugungsdiskette und eine formatierte 
Leerdiskette ben|tigt.

Die Systemerzeugungsdiskette enth{lt die Dateien:

    CLOCK    RSP : DIR      RSP : PIN      RSP : VOUT     RSP
    ABORT    RSP : TMP      RSP : XIOS10   CON : XIOS20   CON
    CIO      CON : MEM      CON : RTM      CON : SUP      CON
    XIOS40   CON : CCPM     SYS : GENCCPM  OUT : GENCCPM  IN
    GENCCPM  CMD : SYSDAT   CON : BDOS     CON : PIP      CMD
    SUBMIT   CMD : REN      CMD : SYSGEN10 SUB : SYSGEN20 SUB
    SYSGEN40 SUB : READ     ME



Von dieser Diskette wird eine Arbeitskopie angefertigt.



Durch  Aufrufen des nebenstehenden Programmaufrufs wird ein neues 
CCP/M-86 2.0/3 f}r die gew}nschte Festplatte generiert.



Nach Beendigung des Programms stehen auf der Arbeitsdiskette zwei 
gleiche Dateien mit unterschiedlicher Bezeichnung (Tabelle 1). 


+------------------+-------------------+------------------------+
!  Aufruf          ! Speichergr|~e     !  Erzeugt die Dateien   !
+==================+===================+========================+
!  SUBMIT SYSGEN10 ! 10 Mbyte Harddisk ! CCPM.SYS : CCPM10.SYS  !
+------------------+-------------------+------------------------+
!  SUBMIT SYSGEN20 ! 20 Mbyte Harddisk ! CCPM.SYS : CCPM20.SYS  !
+------------------+-------------------+------------------------+
!  SUBMIT SYSGEN40 ! 40 Mbyte Harddisk ! CCPM.SYS : CCPM40.SYS  !
+------------------+-------------------+------------------------+
Tabelle 1.


Die  Dateien  mit  der  Erweiterung  10,20  und  40  dienen   der 
Programmsicherung.

Die  Datei  CCPM.SYS  ist das neu  generierte  und  serialisierte 
Betriebssystem f}r die hochger}stete Festplatte.







SIEMENS          CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte       Seite 3


2.1  Generierung eines 10 Mbyte Festplatten CCP/M-86 2.0/3


     o  Einlegen der Systemdiskette in Laufwerk A:.

     o  Einlegen einer formatierten Leerdiskette in Laufwerk B:.

     o  Aufrufen des Programmes
                           A>DSKMAINT
        und kopieren A: nach B: 

     o  Einlegen der Arbeitskopie in A:

     o  Eingeben des Befehls 
                            SUBMIT SYSGEN10

Die Systemgenerierung dauert ungef{hr 3 1/2 min.

Auf der Diskette befinden sich nun zwei Dateien mit dem Namen 

                     CCPM.SYS und CCPM10.SYS.             
   
Die  Systemgenerierung  ist beendet.  Die  Dateien  CCPM.SYS  und 
CCPM10.SYS  sind  identisch,   die  Datei  CCPM10.SYS  dient  der 
Sicherung,  falls  versehentlich das neu generierte Betriebsystem 
gel|scht wurde.
 
Auf  der  FDSU-Baugruppe des Personal Computers PC16-11 sind  die 
DIL-Schalter des Konfigurationsregisters f}r die Festplatte  ein-
zustellen. 

Beim  Laden des Betriebsystems mu~ sich bei richtigem Einbau  der 
Festplatte  und der richtigen Stellung der Schalter des  Konfigu-
rationsregisters auf der FDSU-Baugruppe das System melden


           Welcome to PC16-11 Concurrent CP/M-86 2.0/3
           10 Mbyte Harddisk

           A>




SIEMENS          CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte       Seite 4


2.2  Generierung eines 20 Mbyte Festplatten CCP/M-86 2.0/3


     o  Einlegen der Systemdiskette in Laufwerk A:.

     o  Einlegen einer formatierten Leerdiskette in Laufwerk B:.

     o  Aufrufen des Programmes 
                           A>DSKMAINT
        und kopieren A: nach B: 

     o  Einlegen der Arbeitskopie in A:

     o  Eingeben des Befehls 
                            SUBMIT SYSGEN20

Die Systemgenerierung dauert ungef{hr 3 1/2 min.

Auf der Diskette befinden sich nun zwei Dateien mit dem Namen 

                     CCPM.SYS und CCPM20.SYS.             
   
Die  Systemgenerierung  ist beendet.  Die  Dateien  CCPM.SYS  und 
CCPM20.SYS  sind  identisch,   die  Datei  CCPM20.SYS  dient  der 
Sicherung,  falls  versehentlich das neu generierte Betriebsystem 
gel|scht wurde.
 
Beim  Laden des Betriebsystems mu~ sich bei richtigem Einbau  der 
Festplatte   und  der  richtigen  Stelleung  der   Schalter   des 
Konfigurationsregisters auf der FDSU-Baugruppe das System melden


           Welcome to PC16-11 Concurrent CP/M-86 2.0/3
           20 Mbyte Harddisk

           A>




SIEMENS          CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte       Seite 5


2.3  Generierung eines 40 Mbyte Festplatten CCP/M-86 2.0/3


     o  Einlegen der Systemdiskette in Laufwerk A:.

     o  Einlegen einer formatierten Leerdiskette in Laufwerk B:.

     o  Aufrufen des Programmes
                           A>DSKMAINT
        und kopieren A: nach B: 

     o  Einlegen der Arbeitskopie in A:

     o  Eingeben des Befehls 
                            SUBMIT SYSGEN40

Die Systemgenerierung dauert ungef{hr 3 1/2 min.

Auf der Diskette befinden sich nun zwei Dateien mit dem Namen 

                     CCPM.SYS und CCPM40.SYS.             
   
Die  Systemgenerierung  ist beendet.  Die  Dateien  CCPM.SYS  und 
CCPM40.SYS  sind  identisch,   die  Datei  CCPM40.SYS  dient  der 
Sicherung,  falls  versehentlich das neu generierte Betriebsystem 
gel|scht wurde.
 
Beim  Laden des Betriebsystems mu~ sich bei richtigem Einbau  der 
Festplatte   und  der  richtigen  Stelleung  der   Schalter   des 
Konfigurationsregisters auf der FDSU-Baugruppe das System melden


           Welcome to PC16-11 Concurrent CP/M-86 2.0/3
           40 Mbyte Harddisk

           A>





SIEMENS          CCP/M-86 mit 10/20/40Mb Festplatte       Seite 6


3. Installierung einer neuen Harddisk

Anstelle der bisher verwendeten Programme 
                HDFORM5.CMD    und    HDINIT.CMD
wird nur noch das Programm 
                           HDFORM6.CMD
verwendet.

Ein  Aufruf von HDINIT nach dem Formatieren von HDFORM6  zerst|rt 
wichtige  Informationen  auf  der  Festplatte,   ein  Anlauf  des 
Betriebsystems von der Festplatte ist nicht mehr m|glich !


Die   Installierung   der   neuen  Festplatte   sollte   in   der 
nachfolgenden Reihenfolge der Programmaufrufe geschehen:


    o  Formatieren der Festplatte:                            
                             A>HDFORM6

    o  Setzen des Datums und der Zeit:                        
                             A>DATE 

    o  Eintragen von Datum und Zeit f}r Dateien erm|glichen: 
                             A>INITDIR

    o  Freigeben der Zeiteintr{ge f}r die Festplatte, z.B.
(@               A>SET C:[CREATE=ON,UPDATE=ON]
(K
    o  ]bertragen  des zugeh|rigen Betriebssystems auf die  Fest-
       platte:
(@             A>PIP {Lw:}CCPM.SYS=A:CCPM.SYS[V]
                A>SET {Lw:}*.* [SYS RO]     
(K
    o  Durch R}cksetzen des PC16-11 mu~ das Betriebsystem von der        
       Festplatte geladen werden. 
                    

                            *************


