
BEGIN AMS0  Amstrad PCW 8256 - SSDD 48 tpi 3.00"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 175 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN AMS1  Amstrad PCW 8256 - DSDD 96 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS1
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 356 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN AMS2  Amstrad CPC464 - SSDD 48 tpi 5.25" / 3" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 5
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 171 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS3  Amstrad CPC464 - SSDD 96 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512 SKEW 5
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 87 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS4  Amstrad PCW 8512 - SSDD 48 tpi 5.25" / 3" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 175 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN AMS5  Amstrad PCW 8512 - DSDD 48 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES LABEL AMS5
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 356 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN AMS6  Amstrad PCW 8512 - DSDD 96 tpi 5.25" - 512 x 9
SEE AMS1

BEGIN AMS7  Amstrad CPC 6128 - DSDD 48 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
SIDE2 1 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 175 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS8  Amstrad CPC 6128 - DSDD 96 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 65,66,67,68,69,70,71,72,73
SIDE2 1 65,66,67,68,69,70,71,72,73
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 175 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMS9  Amstrad CPC 6128 Side 1 - SSDD 3.5" / 3" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 1 SECTORS 9,512
SIDE1 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 180 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

BEGIN AMSA  Amstrad CPC 6128 Side 2 - SSDD 3.5" / 3" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512
SIDE1 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
SIDE2 0 193,194,195,196,197,198,199,200,201
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 180 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 80
ORDER EAGLE SKIP 
END 

BEGIN AMSB  Amstrad PCW w/DU49, Moonstone XFORMAT - DSDD 3.5" - 512 x 10
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 198 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 

BEGIN AMSC  Amstrad CPC 6128 Vortex - DSDD 3.5"/96 tpi 5.25"- 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES 
LABEL AMSC
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 178 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN AMSD  Amstrad PCW 9256, 9512 Disckit - DSDD 3.5" - 512 x 9
SEE AMS1

