
BEGIN ALT6  Altos Series 5 - DSDD 96 tpi 5.25" - 512 x 9
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 SIDES 2 SECTORS 9,512 SKEW 2
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 176 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 64
END 


BEGIN KAY2  Kaypro 2X/4/10 - DSDD 48 tpi 5.25" - 512 x 10
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 4
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 0 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
ORDER SIDES 
label kay2
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 196 DRM 63 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END 


BEGIN ROY1  Royal Alphatronic - DSDD 48 tpi 5.25" - 256 x 16
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 16,256
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER SIDES 
label roy1
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 151 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 


BEGIN EPS6  Epson QX-10 Valdocs Boot - DSDD 48 tpi 5.25" - 512 x 10
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 10,512 SKEW 5
SIDE1 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
SIDE2 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 189 DRM 127 AL0 0C0H AL1 0 OFS 4
END 


BEGIN HEW3  Hewlett Packard HP 125 - SSDD 3.5" - 256 x 16
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 66 SIDES 1 SECTORS 16,256 SKEW 6
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
label hew3
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 251 DRM 127 AL0 0F0H AL1 0 OFS 3
END 


BEGIN HEW1  Hewlett-Packard HP86/87/120/125 - DSDD 48 tpi 5.25" - 256x16
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 40 SIDES 2 SECTORS 16,256 SKEW 4
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
SIDE2 1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
ORDER SIDES 
BSH 3 BLM 7 EXM 0 DSM 251 DRM 127 AL0 0F0H AL1 0 OFS 3
END 

