NOTE  

BEGIN KYM1  Kymber Minux - DSDD 8" - 256 x 26
DENSITY MFM, HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 2 SECTORS 26,256
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
SIDE2 1 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
ORDER SIDES
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 242 DRM 64 AL0 0C0H AL1 0 OFS 2
END

BEGIN KYM2  Kymber Minux - SSDD 8" - 256 x 26
DENSITY MFM, HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 1 SECTORS 26,256
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 242 DRM 64 AL0 0C0H AL1 0 OFS 1
END