Title= myprof-80 - images - IMD
p80-sys0.imd
p80-sys0.log
p80-sys0.txt
p80-sys1.imd Prof-80 CP/M+ Systemdiskette, bootet, incl. Sourcen.  Format #9 HDDD 8x1024, skew3. PC 1,2MB Laufwerk an 34pol anschliesen, READY jumpern
p80-sys1.txt
p80dd-2a.imd Prof-80 CP/M 2.2 Bootdisk incl. NZCOM (minimal) Format #4 10x512 770kb skew1  ofs3  (22disk = ofs6)
p80dd-2a.txt
p80dd-2b.imd Prof-80 CP/M 2.2   Format #4 DSDD 770kb
p80dd-2b.txt
p80dd-2c.imd Prof-80 CP/M 2.2   Format #4, 10x512 DSDD, skew1
p80dd-2c.txt
p80dd-3c.imd Prof-80 CP/M+ Format #4 10x512 770kb 3.5" und 5.25" siehe format.txt um mit 22disk das Format zu lesen ##  Bootet, Quellen und Tools fuer GENCPM
p80dd-3c.txt
p80hd-2a.imd Prof-80 CP/M 2.2  Format #9 DSHD 1,2mb
p80hd-2a.txt
p80hd-3a.imd Prof-80 CP/M 3.0 Systemdiskette mit source, bootet. Format #9 DSHD 8x1024 skew 3
p80hd-3a.txt
p80hd-3b.imd Prof-80 CP/M 3.0 mit Z3PLUS bootet. Format #9 DSHD 8x1024 skew 3
p80hd-3b.txt
prof-nzc.imd Prof-80 Disk #3 CP/M 2.2 Format 9b mit NZCOM
prof-nzc.txt
