CP/M von Gerald Schroeder 

g2s-cpm.td0  =   Original

Alle anderen Images wurden daraus erstellt aber nicht
an echten System getestet.

Die Dateien wurden mit 22Disk aus der g2s-cpm.bin extrahiert.

Formatdefinition:

BEGIN G2GS  Genie 2s Gerald Schroeder CP/M - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2
SECTORS 5,1024
SKEW 1
SIDE1 0 0,1,2,3,4
SIDE2 1 0,1,2,3,4
ORDER SIDES
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 194 DRM 255 AL0 192 AL1 0 OFS 4
END

Hilfe war der DPH Eintrag aus den Sourcen.
\gs2cpmgs.files\disk.mac 

;========================================================

;       Disk Parameter Blöcke (DPBs)
;       für Laufwerke A:, B: und M:
;       ----------------------------
dpb0    EQU     $
        DW      80              ;Records (Sektoren)/Track
        DB      5               ;Block Shift Count
        DB      31              ;Block Mask
        DB      3               ;Extent Mask Count
        DW      194             ;Highest Allocation Block
        DW      255             ;Highest Directory #
        DB      192             ;Initial Allocation 0
        DB      0               ;Initial Allocation 1
        DW      64              ;Directory Check Size
        DW      2               ;Reserved Track Count
        DW      d0dcb           ;Lw. DCB-Adresse
        DB      13h             ;Drive Option Bits

