NOTE G3P4  DPH aus Prive.sys Format 4
BEGIN G3p4 GenieIIIa DSDD - Lowe Format 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 
SIDES 2
SKEW 2 
note ORDER CYLINDERS
SECTORS 18,256 
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
SIDE2 0 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 173 DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 6
END 

NOTE G3P5  DPH aus Prive.sys Format 5
BEGIN G3p5 GenieIIIa SSDD - Lowe Format 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 
SIDES 1 
SKEW 2
SECTORS 18,256 
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
BSH 4 BLM 15 EXM 1 DSM 172 DRM 127 AL0 192 AL1 0 OFS 3
END 

NOTE G3P2  TCS / LOEWE DISK DPH aus Eintrag track2
BEGIN G3TCS GenieIIIa DSDD - TCS 80DSDD Format 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW 
CYLINDERS 80 
SIDES 2
SKEW 2 
note ORDER CYLINDERS
SECTORS 18,256 
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
SIDE2 0 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 0ACH DRM 127 AL0 080H AL1 0 OFS 6
END 

NOTE G3P7  DPH aus Prive.sys Format 7 

BEGIN G3P7 Genie III C DSDD ----- Holte CP/M 3a Format 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2
SECTORS 10,512
skew 2
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES
note 1 systemspur, hier Angabe 2
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 394 DRM 191 AL0 0E0H AL1 0 OFS 2
END 

BEGIN G3P8  Genie III 2.2d DSDD - Holte CP/M 2.2b Format 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2
SECTORS 10,512
skew 2
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES
note 2 systemspur, hier Angabe 4
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 191 AL0 0E0H AL1 0 OFS 4
END 





BEGIN HOLT  Genie3s Holte CP/M - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 
SECTORS 10,512 
SKEW 2
SIDE1 0 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
SIDE2 1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
ORDER SIDES 
NOTE 2 Sytemspuren, hier 4 angegeben
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 389 DRM 191 AL0 0E0H AL1 0 OFS 4
END 

BEGIN Kae0  Genie3s Kaempf CP/M - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 
SECTORS 5,1024 
SKEW 2
SIDE1 0 0,1,2,3,4
SIDE2 1 0,1,2,3,4
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 191 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 6
END 

BEGIN Kae1  G3S-Kaempf CP/M - Non Systemdisk - DSDD 96 tpi 5.25"
DENSITY MFM ,LOW CYLINDERS 80 SIDES 2 
SECTORS 5,1024 
SKEW 2
SIDE1 0 0,1,2,3,4
SIDE2 1 0,1,2,3,4
ORDER SIDES 
BSH 5 BLM 31 EXM 3 DSM 191 DRM 255 AL0 0C0H AL1 0 OFS 0
END 

