IMageDisk Analyzer 1.18 / Mar 12 2012
IMD 1.18: 19/06/2020 21:09:53

Kontron PSI 98  

SYMKMD V6.05D DSDD  Quelle 3,5"

7.11.1984 Bootdisk (?) fuer PSI98 KWS

Required cylinders: 77
Required heads    : 2
Data rate         : 300kbps
Est. maximum track: 5541 bytes

Possible drives/options to write PSI9XX01.IMD :

 5.25" DD 40-track
   Double-step: OFF
   300 kbps -> 250 kbps

 5.25" QD 80-track
   Double-step: OFF
   300 kbps -> 250 kbps

 5.25" HD 80-track
   Double-step: OFF

 3.5" DD 80-track
   Double-step: OFF
   300 kbps -> 250 kbps

 3.5" HD 80-track
   Double-step: OFF
   300 kbps -> 250 kbps
