README.TXT
Diskettenformate:

Neue diskdefs für linux cpmtools:

Format 1:
5x1024x80x2, 4 Systemtracks, Directory gleich danach auf Track 4, Sector 1 (Byte 0x5000),
Daten ab Byte 0x6000 (Track 4, Sector 5), 780kB gesamt
siehe Disks:
002
005
006
008
009

diskdef o+r1
  seclen 1024
  tracks 160
  sectrk 5
  blocksize 4096
  maxdir 128
  skew 1
  boottrk 4
  os 2.2
end

Format 3:
9x512x80x2, 4 Systemtracks, Directory gleich danach auf Track 4, Sector 1 (Byte 0x4800),
Daten ab Byte 0x5800 (Track 4, Sector 9), 702kB gesamt
siehe Disks:
001
003
004

diskdef o+r3
  seclen 512
  tracks 160
  sectrk 9
  blocksize 2048
  maxdir 128
  skew 3
  boottrk 4
  os 2.2
end

Format ecma70:
16x256x40x1, 4 Systemtracks, Directory gleich danach auf Track 4, Sector 1 (Byte 0x4000),
Daten ab Byte 0x4800 (Track 4, Sector 9), 144kB gesamt
siehe Disks:
007
010

diskdef ecma70
  seclen 256
  tracks 40
  sectrk 16
  blocksize 1024
  maxdir 64
  skew 1
  boottrk 4
  os 2.2
end