BEGIN PAN2  Panasonic JD-850 - DSDD 8"
NOTE Format by Larry Kraemer
DENSITY MFM, HIGH
CYLINDERS 77 SIDES 2 SECTORS 26,256
SIDE1 0 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,
 20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
SIDE2 1 1,7,13,19,25,5,11,17,23,3,9,15,21,2,8,14,
 20,26,6,12,18,24,4,10,16,22
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 497 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 2
END
